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Куда: 
Коммерческое предложение №0011Т от 31.01.2022 г.
Уважаемые господа!
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Трал-телескоп с передним заездом СпецПрицеп 994293 безопорный
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	Обозначение полуприцепа
	Specpricep 9942D3  (994293)

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосные

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	45 000 / 35 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	16 000

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	61 000

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес трехосной тележки
	


25 000
36 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

16 230
2 540
3 600

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (погрузочная высота под 
  нагрузкой)
	
7 950 (с удлинением до 13 350)
2 540
520


	Высота ССУ, мм
	1 350 / 1 300 

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы и раздвижная часть изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Металлический

	Опора
	Без опорная

	Подвеска
	Пневматическая, SAF (Германия), с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	3 
1-2-я стационарные
3-я поворотная (самоустанавливающаяся)

	Оси, производитель.
	SAF (Германия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5 КАМА NT-202

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	50 мм (2'')

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Размер задней площадки, мм
	4 050 х 2 540

	Комплектация:

	- лебедка для подъема запасного колеса, 
- вставные уширители до 3040 мм;
- автономная гидростанция 3 кВт, 24В.
- люк для обслуживания гусака,
- алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- грунтозацепы (тракозацепы) на раме,
- петли для закрепления груза 
- брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими фонарями,
- переходник с 1х15 PIN на 2х7 PIN;
- покрытие рамы «купершлак» 
- кронштейны под приставные трапы с двух сторон колесной тележки;
- заезд на грузовую площадку по стальным трапикам,
- розетка под проблесковый маячок и маяк,
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	7 499 000,00 рублей с НДС 20%

	Срок поставки:
	в наличии в г. Тверь

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Спецификация для договора купли-продажи:
	№п/п
	Наименование параметров
	Согласованные требования

	1
	Основные параметры  
	

	1.1.
	Модель (модификация)
	SPECPRICEP 9942D3    
	994293    

	1.2.
	Грузоподъемность, кг
	45 000/35 000    

	1.3.
	Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг
	25 000    

	1.4.
	Высота ССУ без нагрузки, мм
	Высота ССУ под нагрузкой, мм
	1 350    
	1 300    

	1.5.
	Радиус ометания задний, мм
	2 300    

	1.6.
	Сцепной шкворень (диаметр в дюймах)
	2”    

	1.7.
	Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм
	520    

	1.8
	Габариты рабочей площадки (длина х ширина), мм 
В раздвинутом положении, мм 
Уширение полуприцепа мм
	[bookmark: ГабаритыПлШирина]7 950    х 2 540    
[bookmark: ВРаздвинутом]
13 350    
3 040    

	1.9.
	Подвеска (тип)
	пневматическая    

	1.11.
	Оси (количество осей), шт
	1     2     3     4     5     6     7     8
[bookmark: Ок2][bookmark: Ок3][bookmark: Ок4][bookmark: Ок5][bookmark: Ок6][bookmark: Ок7][bookmark: Ок8]□     □    ■     □    □     □    □     □

	1.11.1
	Стационарные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  нет
[bookmark: Ст1][bookmark: Ст2][bookmark: Ст3][bookmark: Ст4][bookmark: Ст5][bookmark: Ст6][bookmark: СтНет] ■      ■      □     □     □      □     □

	1.11.2
	Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  нет
[bookmark: Са1][bookmark: Са2][bookmark: Са3][bookmark: Са4][bookmark: Са5][bookmark: Са6][bookmark: СаНет] □      □      ■     □     □      □     □

	1.11.3
	Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  нет
[bookmark: Пр1][bookmark: Пр2][bookmark: Пр3][bookmark: Пр4][bookmark: Пр5][bookmark: Пр6][bookmark: ПрНет] □      □      □     □     □      □     □

	1.11.4
	Подъемные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  нет
[bookmark: Под1][bookmark: Под2][bookmark: Под3][bookmark: Под4][bookmark: Под5][bookmark: Под6][bookmark: ПодНет] □      □      □     □     □      □     □

	1.12
	Межосевое расстояние, мм
	1 310-1    

	1.13
	Количество колес, шт. + запасные колеса, шт.
	[bookmark: Запасные]12     2    

	1.14
	Шина (размер, производитель), шт.
	[bookmark: ШинаПр]235/75R17.5     КАМА    

	1.15
	Опора
	безопорный гусак    

	1.16
	Тормозная система 
	EBS WABCO    

	2.
	Дополнительное оборудование
	

	2.1.1
	Площадка на гусаке
	да    

	2.1.2
	Борта на гусаке (высота бортов 400 мм)
	[bookmark: БортаНаГусаке]алюминиевые    

	2.2.
	Тент на гусаке
	нет    

	2.3.
	Уширители (тип)
	вставные    

	2.4.
	Стопора от бокового смещения
	нет    

	2.5.
	Тракозацепы
	да    

	2.6.
	Трапы для заезда на колесную тележку
	нет    

	2.7
	Приставные трапы для заезда на колесную тележку в задней части полуприцепа
	нет    

	2.8
	Гидростанция автономная (ЭГА)
	3 кВт    

	2.9.
	Лебедка (тип, тяговое усилие)
	нет    

	2.10
	Цвет полуприцепа: 
	■ красный    
□ другой RAL______    

	2.11
	Соединительные разъемы электрической системы:
	ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638    

	2.12
	Соединительные головки пневматической системы
	PALM    

	3.
	Другие опции, примечание
	

	3.1
	Оси SAF (Германия);    

	3.2
	Гусак периметральный (без опорный);    

	3.3
	Заезд на грузовую площадку по стальным трапикам (согласно КД и ТД);    

	3.4
	Кронштейны для приставных трапов и "трапиков" на колёсной тележке с двух сторон;    

	3.5
	Покрытие грузовой площадки и колёсной тележки купер-шлаком;    

	3.6
	Коуши для увязки груза; увязочные прутки на колёсной тележке;    

	3.7
	Знаки негабарита с проблесковыми маячками, 4 шт.;    

	3.8
	Проблесковый маяк в задней части грузовой площадки;    

	3.9
	Брызговики SPECPRICEP сзади;    

	3.10
	Переходник 2-7:1-15 pin в ЗИП.    



Видео трал-телескоп Spеcpricep 994294R с передним заездом с периметральным гусаком с отжимом от тягача:
https://www.youtube.com/watch?v=ABPU3V2mYRg
Видео раздвижки 4-х осного трала и отстегивание периметрального гусака:
https://www.youtube.com/watch?v=C3nmFWhMlvo
 
Срок действия коммерческого предложения до 06.02.2022 г.
          Гарантия: 12 месяцев.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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