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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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ПРОДУКТ: полуприцеп-самосвал ZASŁAW NW.85.17.SHP.S  в версии: стальной кузов half-pipe, клапан, передняя простая стена, ~30 м3
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	Длина внутренняя
	8 480 мм*

	Ширина внутренняя
	2 335 мм*

	Ширина внешняя
	2 550 мм*


	Высота кузова
	1 640 мм*

	Объём кузова
	30 м3*

	Собственнной вес
	6 780 кг* ±4%

	Грузоподъёмность
	31 080 кг*

	Допустимая полная масса
	38 000 кг*

	Высота седла тягача
	 1 200 мм*


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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"*" – Размеры и массы, указанные в предложении, имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм, по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

РАМА:
· конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700, шасси оциковано горячим способом,
· опорные ноги - технические, 

· сцепной шкворень JOST 2”,

· задний бампер - уклонный, приспособленный под укладчик битумной массы,

· проушина для буксировочного троса. 

ОСИ, ПОДВЕСКА: 

· 3 оси SAF технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,
· пневматическая подвеска, укрепленая,

· механизм подъёма оси – двусторонний,
· автоматические тормозные рычаги AGS для версии с барабанными тормозами.

ТОРМОЗА:

· дисковые SAF INTRADISC „CD” Ø430 ET120
ПНЕВМАТИКА:  

· двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,
· розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],
· парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси, 
· манометр измерения давления,
· клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.
КОЛЕСА: 

· шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

· стальные диски,
· пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА: 

· пол из стального листа HARDOX HB450, толщиной 5 мм,
· боковыe стенки из стального листа STRENX 700, толщиной 4 мм,
· передняя стенка и клапан из стального листа STRENX 700, толщиной 5 мм,
· 2 цепи, соединяющие боковые стенки, 
· заднее закрытие: клапан,
· тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,
· грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

· гидралической цилиндр HYVA.

· hyfix. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ: 
· 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

· многофункциональные задние фонари,

· освещение номерного знака,

· габаритные огни, 

· боковые габаритные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

· боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

· пластмассовый инструментальный ящик с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник], 

· лебёдка запасного колеса – 1 шт.,

· противооткатные упоры – 2 шт.,

· операционный помост с барьером, установленный на раме,
· отличительные таблички – 2 шт.,
· маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.
ВАРИАНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ:
· опорные ноги механические с рукояткой
380,00 EUR
· дополнительный свет заднего хода [2 шт.].
200,00 EUR

· шины 385/65/22,5“ PIRELLI – 6 шт. 
500,00 EUR

· диск ALCOA /6 шт. 
3 400,00 EUR

· колпаки на винты - 60 шт. 
100,00 EUR

· большой пластмассовый инструментальный ящик с оборудованием
220,00 EUR
· бак для воды
100,00 EUR
· вход к кабине сброса нагрузки 1 оси
150,00 EUR
· длинное крыло с логотипом нашей компании [под бампером]
100,00 EUR
· механизм подъёма 3 оси – двухсторонний
800,00 EUR
· шасси окрашенное в нестандартный цвет
700,00 EUR
· грузовой кузов окрашенный в нестандартный цвет
700,00 EUR
ЦЕНА самовывозом: 42 500 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
СРОК ПОСТАВКИ: ЯНВАРЬ 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

14 дней.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
предоплата 10% от стоимости транспортного средства.
ГАРАНТИЯ:

12 месяцев.
СЕРВИС:

Авторизованные Сервисные Партнёры [актуальный доступный список на интернет-сайте: www.zaslaw.eu].

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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