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Коммерческое предложение от 09.01.2020 г.
Алюминиевая цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов Kassbohrer STB-38 -5K, 2018 г.в., новый
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Уважаемые господа!
		Основные размеры

	Длина
	10 800 mm

	Диаметр цистерны
	2 350 mm

	Высота
	3 680 mm

	Передний безопасный радиус
	1 250 mm

	Задний безопасный радиус
	2 055 mm

	Колесная база
	6 700 mm

	Межосевое расстояние
	1 310 mm

	 Задний свес
	2 900 mm

	Высота ССУ
	1 220 mm

	Толщина стенки цистерны
	5,0 mm

	Технические характеристики

	Объем цистерны брутто
	39 m³

	Объем цистерны нетто
	36 m³

	Собственный вес 
	5 300 kg

	Общая допустимая нагрузка на  осевой агрегат
	24 000 kg

	Общая допустимая нагрузка на ССУ
	11 000 kg

	Рабочие параметры

	Рабочая температура
	-20 / 50°C

	Рабочее давление
	0,5 bar

	Тестовое давление
	0,35 + h bar

	Цистерна

	Объем нетто и распределение объема по отсекам
	1-12.000/2-6.000/3-5.000/4-6.500/5-6.500 liter

	Загрузка и разгрузка
	Верхний 

	Система безопасности от перегрузки
	Civacon с 5 кабельным оптическим датчиком

	Поддон
	Вокруг загрузочного люка

	Герметизация люка
	Герметичная крышка для каждого люка, закрывается механически 

	Измерительная штанга
	Промаркирована с интервалом в каждые 500 lt 

	Площадка обслуживания
	Алюминиевая, сверху с правой стороны вдоль цистерны

	Поручни площадки обслуживания
	Алюминиевые противоскользящие, изготовлены согласно декларации UVV

	Управление поручнями площадки обслуживания
	Механически управляемые поручни с двух сторон вдоль цистерны

	Лестница
	Алюминиевая лестница  сзади

	Оборудование и измерительная система

	Бренд
	SENING (Крышки люка + Дыхательный клапан + Блок управления + API соединение + Донный клапан) Рабочее давление донных клапанов составляет 3-6 бар. Оборудован аварийной кнопкой закрытия всех донных клапанов. 

	Редукция Api соединения 
	 1 х Переходник с 4" на 3" 

	Адаптер обратного возврата паров жидкого топлива
	DN100 с правой стороны

	Система слива
	Налив и слив справа

	Насос
	Гидравлический насос Presizion 2½"

	Коллектор
	Отсутствует

	Принтер
	Отсутствует

	Система подогрева
	Отсутствует

	Ходовая система

	Шасси
	Полурамная сварная конструкция из алюминия

	Оси
	BPW Airlight II с дисковыми тормозами, 22,5", модель TSB4309

	Подъемная ось
	1-я подъемная ось  ECAS 

	Тормозная система
	Wabco EBS 4S / 2M с RSS и ECAS, алюминиевый резервуар для сжатого воздуха

	Одометр
	Отсутствует

	Шины и диски
	6+1 x 385 /65 R 22.5 Шины (выбор Kassbohrer) c алюминиевыми дисками Alcoa Mat (Diamond) 

	Держатель запасного колеса
	Держатель запасного колеса слева

	Электросистема
	 Aspöck, 1 x 15 пиновая розетка

	
	2 задних фонаря с 7 секциями

	
	2 фонаря освещения номера

	
	2 парковочных фонаря спереди

	
	2 парковочных фонаря сзади

	
	Боковые парковочные огни

	
	1 рабочий фонарь

	Опорное устройство
	2 x 12 тонн Механическое опорное устройство из стали Jost, S-Type

	Противооткатная защита
	Алюминиевые по бокам и сзади

	Шланг и держатель для шланга

	Держатель для шланга
	В ходовой части

	Держатель для шланга в защищенном ящике
	Отсутствует

	Шланги
	1 x 5 м 3" Соединительная муфта с зажимом на обоих концах

	Ящики и другое оборудование

	Ящик для инструментов
	1 х герметичный ящик на шарнирах сзади слева 

	Арматурный ящик
	1 справа

	Огнетушитель
	2 x 6 кг Огнетушителя с ящиком

	Ящик для принтера
	Без ящика для принтера

	Стандартные знаки и указатели
	3x 3 наклейки "Не опасно" +1x1202/1203 наклека продукта + наклейка ADR + Предупреждающий стикер

	Боковые отражатели
	Желтый 

	Задние отражатели
	Красный

	Кабельный барабан
	1 х Стандартный

	Дорожные предупреждающие конусы
	3 х с держателем




	

	Описание и условия

	Описание и условия



Цена 4 550 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.
В наличии в г. Ясногорск Тульской области.
Доставка до Новосибирска + 120 000 руб.
Год производства 2018. 
На данной топливной цистерне отсутствует нижний налив и компрессор. 
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/benzovoz-kassbohrer-stb-38-5k-2018-g-v/

Видео цистерны 39 куб., 2019 г.:
https://www.youtube.com/watch?v=YgceNASvlW0

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
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Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, филиал в г. Москва, Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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