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Кому:
Коммерческое предложение от 28.03.2022 г.
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях 
самовывоза г. Тверь.
Низкорамный трал-телескоп Specpricep 9942L4, 2022 г.в., гидротрапы 8 градусов, в наличии в г. Тверь, готов к отгрузке.
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Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-teleskop-specpricep-9942l4-gidrotrapy/
[bookmark: _GoBack]
Видео тралов SpecPricep:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR

	№п/п
	Наименование параметров
	Согласованные требования

	1
	Основные параметры  
	

	1.1.
	Модель (модификация)
	SPECPRICEP 9942L4    
	9942L4    

	1.2.
	Грузоподъемность, кг
	52 000/52 000    

	1.3.
	Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг
	23 000    

	1.4.
	Высота ССУ без нагрузки, мм
	Высота ССУ под нагрузкой, мм
	1 250    
	1 200    

	1.5.
	Радиус ометания задний, мм
	2 300    

	1.6.
	Сцепной шкворень (диаметр в дюймах)
	3.5”    

	1.7.
	Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм
	890    

	1.8
	Габариты рабочей площадки (длина до трапов х ширина), мм 
В раздвинутом положении, мм 
Уширение полуприцепа мм
	[bookmark: ГабаритыПлШирина]9 200    х 2 530    
[bookmark: ВРаздвинутом]
15 800    
3 000    

	1.9
	Платформа, тип
	с задним скосом    

	1.10.
	Подвеска (тип)
	пневматическая    

	1.11.
	Оси (количество осей), шт
	1     2     3     4     5     6     7     8
[bookmark: Ок2][bookmark: Ок3][bookmark: Ок4][bookmark: Ок5][bookmark: Ок6][bookmark: Ок7][bookmark: Ок8]□     □    □     ■    □     □    □     □

	1.11.1
	Стационарные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Ст1][bookmark: Ст2][bookmark: Ст3][bookmark: Ст4][bookmark: Ст5][bookmark: Ст6][bookmark: Ст7][bookmark: Ст8][bookmark: СтНет] ■      ■      □     □     □      □     □     □    □

	1.11.2
	Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Са1][bookmark: Са2][bookmark: Са3][bookmark: Са4][bookmark: Са5][bookmark: Са6][bookmark: Са7][bookmark: Са8][bookmark: СаНет] □      □      ■     ■     □      □     □     □    □

	1.11.3
	Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Пр1][bookmark: Пр2][bookmark: Пр3][bookmark: Пр4][bookmark: Пр5][bookmark: Пр6][bookmark: Пр7][bookmark: Пр8] □      □      □     □     □      □     □     □    ■

	1.11.4
	Подъемные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Под1][bookmark: Под2][bookmark: Под3][bookmark: Под4][bookmark: Под5][bookmark: Под6][bookmark: Под7][bookmark: Под8][bookmark: ПодНет] ■      □      □     □     □      □     □     □    □

	1.12
	Межосевое расстояние, мм
	1 360-1 360-1 360

	1.13
	Количество колес, шт. + запасные колеса, шт.
	[bookmark: Запасные]16     1    

	1.14
	Шина (размер, производитель), шт.
	[bookmark: ШинаПр]235/75R17.5     GOODYEAR    

	1.15
	Опоры механические 2-х скоростные
	да    

	1.16
	Тормозная система 
	EBS WABCO    

	1.17
	Материал настила
	комбинированный (металл + дерево(бук))    

	2.
	Дополнительное оборудование
	

	2.1.1
	Площадка на гусаке
	-    

	2.1.2
	Борта на гусаке (высота бортов 400 мм)
	[bookmark: БортаНаГусаке]алюминиевые    

	2.2.
	Тент на гусаке
	нет    

	2.3.
	Уширители (тип)
	выдвижные    

	2.4.
	Стопора от бокового смещения
	нет    

	2.5.
	Тракозацепы
	нет    

	2.6.
	Трапы (тип, ширина одного трапа, угол заезда)
	гидравлические    
двойного сложения    
раздвижные    

	2.7
	Гидростанция автономная (ЭГА)
	2 кВт (вариант 2)    

	2.8.
	Лебедка (тип, тяговое усилие)
	нет

	2.8.1
	Размещение лебедки
	нет

	2.9.
	Дополнительные опоры (гидроопоры)
	механические    

	2.10
	Цвет полуприцепа: 
	_RAL 3002 (красный)    

	2.11
	Борта на грузовой платформе
	нет    

	2.12
	Стойки на грузовой платформе
	[bookmark: СтойкиНаГр]нет

	2.13
	Соединительные разъемы электрической системы:
	ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638    

	2.14
	Соединительные головки пневматической системы
	PALM    

	3.
	Другие опции, примечание
	

	3.1
	оси SAF (Германия), 1-я подъемная, 3-я и 4-я самоустанавливающаяся

	3.2
	Стальной передний борт и стойки бортов гусака окрашены в черный матовый цвет.

	3.3
	На переднем борту установлены съемные кронштейны из трубы 40х40 для знаков "Негабарит" 4 шт.    

	3.4
	Кронштейн для запасного колеса размещен посередине переднего борта (1шт)    

	3.5
	Гусак без отверстий под монтаж ящика. Полы гусака - деревянный настил.    

	3.6
	U-образный профиль для алюминиевых трапов на задней панели гусака. 

	3.7
	Съемные кронштейны из трубы 40х40 для знаков "Негабарит" под гусаком. 

	3.8
	Внутренняя часть раздвижки оцинкована и покрыта темно-серым грунтом, на задней раме - скользун из фторопласта.

	3.9
	Стойки боковой защиты прикручиваются к нижней полке боковины. 

	3.10
	Защита межколесная съемная стальная. Окрашена в черный матовый цвет

	3.11
	Съемные кронштейны из трубы 40х40 для знаков "Негабарит" на трапах гидравлических или на упоре приставных трапов. 

	3.12
	Гидравлические трапы 2-го сложения (один гидроцилиндр)



	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Специальная цена для Вашей компании:
	9 000 000,00 (девять миллионов) рублей с НДС 20%

	Срок поставки:
	В наличии, готов к отгрузке

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата 100%.



С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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