В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию новый ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ WIELTON NW 3 S 33 PK, со следующими техническими параметрами:

Получить дополнительную информацию по данному полуприцепу Вы можете получить на нашем сайте: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/polupritsep-samosvalnyy-stalnoy-wielton-nw-3-s-33-pk-/  

Pама:
- стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX с повышенной прочностью,
- двухдиапазонные опорные ноги,
- плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем,
- задний буфер в соответствии с ЕСЕ,
- боковые противонаездные предохранители изготовлены с легкого композитного в соответствии с ЕСЕ.

Кузов:
- кузов изготовлен из стали DOCOL,
- лестничная площадка на передней стене,
- задний затвор – откидной борт,
- гидроцилиндр HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, укреплѐнный спереди полуприцепа, без соединительного шланга,
- тент сворачивающийся на бок,
- балка стягивающая борта.

Шасси:
- 3-осное SAF-Intra барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
- пневмоподвеска,
- первая ось поднимается в автоматическом цикле,
- клапан поднятия и опускания грузового кузова,
- Высота ССУ – 1200

Система торможения WABCO: 
- соответствует требованиям ADR,
- автоматическая регулировка тормозов,
- антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSS”.
 Электрическое оборудование:
- 24 v в соответствии с ECE и ADR,
- задние фары комплексные, светодиодные – LED, позиционные вольфрамные лампочки, свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников,
- освещение номерных знаков, (лампочки),
- габаритные огни и боковое освещение диодные (LED),
- светоотражающие таблички,
- 2 подключительные и розетки EBS на передней стенке бес подключительных проводов.
 
Покраска:
 - все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
- покраска производится в автоматических камерах в RAL.

Колеса:
- стальные ободья,
- шины 385/65 R 22,5 - 7 штук 

Прочие элементы:
- 2 клина под колѐса с креплением,
- инструментальный ящик с замком,
- 6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками,
- корзина на одно запасное колесо.

ГАРАНТИЯ: 	
- 1 год без лимита пробега. 	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 	
- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. 	
СЕРТИФИКАЦИЯ: 	
- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»). 

K 	
Высота седла 	
mm 	
1 200 	

А 	
Внешняя длина 	
mm 	
10 230 	

B 	
Внутренняя длина 	
mm 	
8 570 	

M 	
Внешняя ширина 	
mm 	
2 550 	

N 	
Ширина внутренняя 	
mm 	
2 420 	

F 	
Внешняя высота 	
mm 	
3 130/3 230 	

E 	
Внутренняя высота 	
mm 	
1 600 	

L 	
Колесная колея 	
mm 	
2100 / 2040 	

H 	
Межосевое расстояние 	
mm 	
1 310 	

H 	
Задний свес 	
mm 	
1 470 	

D 	
Расстановка: шип – первая ось 	
mm 	
4 910 	

R 	
Внешний радиус 	
mm 	
1 545 	

Максимальный угол высыпки 	
- 	
~49 	

Допустимый полный вес 	
kg 	
39 000 	

Собственный вес 	
kg 	
7 290 	

Нагрузка на ось 	
kg 	
3 x 9000 	

Нагрузка на седло 	
kg 	
12 000 	

Кубатура 	
m3 	
33,4 	

Стоимость: 39 600 €*(евро) самовывозом из Москвы.

доставка до г. Новосибирск 105-120 000 руб. (Возможен НДС)

Срок поставки: 7-10 дней

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram