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Куда: 
Коммерческое предложение №0369Т от 29.08.2019 г.
Уважаемые господа!
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях РФ, с НДС 20%, на условиях самовывоза г. Тверь. 
Низкорамный раздвижной трал СпецПрицеп 994275, Срок поставки: 45-50 рабочих дней. 
[image: C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\Спецприцеп Тверь\трал низкорамный 5 осей телескоп\IMG_3968+.jpg]
Видео низкорамный трал СпецПрицеп 5 осей ROR пневмо: https://youtu.be/V2p7Un9gZqg
[image: C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\Спецприцеп Тверь\трал низкорамный 5 осей телескоп\994275 Кинг-95.jpg]Видео 5-ти осный трал-телескоп Спецприцеп 994275, 2018 г.в.: 
https://youtu.be/eLELZ_s9le0

https://youtu.be/9cFZVYlyu8o                                      
https://youtu.be/UjK___2bFQo 
[image: C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\Спецприцеп Тверь\трал низкорамный 5 осей телескоп\2016-08-03-PHOTO-00000011.jpg]
[image: C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\Спецприцеп Тверь\трал низкорамный 5 осей телескоп\кинг-95\index8.jpg]
Фото можно скачать с нашего сайтпа:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-specpricep-994275r-63/
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 994275

	Тип полуприцепа
	Автомобильный пятиосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг.
	63 000 / 45 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг., ориентировочно
	16 250 (без гидротрапов)

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	81 500

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес пятиосной тележки
	


21 500
60 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

15 400 (23 250)
2 545
3 790 max

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина 
- ширина с уширителями
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
11 150 (19 000)
2 545
3 145 
900

	Высота ССУ, под нагрузкой без нагрузки, мм
	1 350 / 1 350, либо под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т 

	Подвеска
	Пневматическая ROR (Италия) с краном изменения высоты платформы (-75/+120 мм)

	Количество осей, шт.
	5
1-2-3-я стационарные,
4-5-я самоустанавливающиеся

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
20
2

	Шины
	235/75 R17,5

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	50 мм  (2'') и 89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы механические (угол  заезда – 13º) 
Либо трапы приставные
Либо трапы уголковые закидные;
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
- грунтозацепы на раме,
- петли для закрепления груза,
- брызговики,
- противооткатные упоры 2 шт., 
- оцинкованные выдвижные знаки
  негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими
  фонарями,
- стопора от бокового смещения;
- борта на гусаке, алюминиевые, съемные,
  высотой 400 мм;
- карманы под стойки;
- розетка под проблесковый маяк и маяк;
- передвижной стол, 300х2545 мм.
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: по требованию заказчика.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	4 700,00 (Четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей с НДС 20%.

	Срок поставки:
	45-50 рабочих дней

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 25%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Дополнительные опции:
- Оси BPW пр-ва Германия                                                                    + 376 000,00 рублей с НДС; 
- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия 	                                                  + 282 000,00 рублей с НДС;
- контейнерные фитинги 1 пара (2 шт.)                                                 + 20 000,00 рублей с НДС;
- электролебедка с полиспастом 10 тнс, 24 В                                      + 100 000,00 рублей с НДС; 
- трапы гидравлические, двойного сложения, раздвижные, 
 (угол  заезда – 8º) шириной 850 мм;                                                     + 200 000,00 рублей с НДС;
- Автономная гидростанция (ЭГА) 2 кВт, 24 В;                                   + 70 000,00 рублей с НДС;
- Механизм подъем передней оси;                                                         + 80 000,00 рублей с НДС;
- выдвижные уширители до 3145 мм с ящиками для их укладки;      + 180 000,00 рублей с НДС;
- тент с каркасом на гусаке + 60 000,00 рублей с НДС;
- стойки, высотой 1000 мм., 4 пары                                                       + 80 000,00 рублей с НДС;
[bookmark: _GoBack]
Срок действия коммерческого предложения до 30.09.2019 г.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.
         Гарантия: 12 месяцев.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh
 
Производство прицепов и полуприцепов -- Спецприцеп
https://www.youtube.com/watch?v=stUo5NUaXX0
 
Низкорамные полуприцепы тралы для Перевозки негабаритных грузов
https://www.youtube.com/watch?v=egbjuNdOCiQ


С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos




_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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