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Куда: 
Уважаемый !
Коммерческое предложение №0255П от 25.04.2019 г.
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Полуприцеп раздвижной телескоп облегченный SPECPRICEP 994273R в наличии
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 994273

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосный

	Основной тягач 
	Седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	45 000 /35 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	13 500

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	58 500

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес трехосной тележки
	


22 000
36 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (max)
	

14820/22605
2545
3145
2000

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- погрузочная высота 
	
11150/19000
2545
3145
900

	Высота ССУ
	1300 / 1250 под нагрузкой

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали импортного и отечественного производства

	Настил
	Металлический

	Строповочные кольца
	Есть

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм)

	Количество осей, шт
	3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающаяся)

	Оси, производитель.
	BPW (Германия)

	Количество колес, шт:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5 

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие




- стояночный
	С пневматическим приводом на все колеса, питаемый по 2-х проводной схеме, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS Wabco (Германия)  
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2'') или 89 мм (3,5”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы приставные с углом заезда 16° 
- стол передвижной на раздвижной части полуприцепа (300 мм),
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
 - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- петли для закрепления груза
-  брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС,
- механическая опора на скосе,
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Окраска: RAL по запросу заказчика 

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена одного полуприцепа в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	3 777 000 (три миллиона семьсот семьдесят семь) рублей с НДС 20%

	Срок поставки:
	В наличии, готово к отгрузке

	Условия поставки:
	Самовывоз из г. Тверь

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	Условия оплаты – предоплата 100%



Дополнительные опции:
- трапы приставные алюминиевые (угол заезда 16º)                        + 120 000,00 рублей с НДС;
- металлоконструкция с тентом на гусаке                                               + 30 000,00 рублей с НДС;
- проблесковый маяк                                                                                      + 5 000,00 рублей с НДС;
[bookmark: _GoBack]-вставные стойки, высотой 1000 мм., за пару                                        + 20 000,00 рублей с НДС;
Срок действия коммерческого предложения до 30.04.2019 г.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh
 
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

наш канал в ЮТУБе:
 
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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