                                                                                                                                        

	Куда:  


 Коммерческое предложение от 02.04.2019 г.
Уважаемые господа!
Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
K.SCX X Domestic Eco, 16,5 м., 2018 г.в., пробег 70 000 км, цена 2 200 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Шторный полуприцеп Kassbohrer XS K.SCX X Domestic спроектирован и разработан специально с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок.


	Год выпуска
	2018

	Гарантия
	До июня 2019 г.

	Кол-во единиц
	1 ед.




Основные Размеры
	Высота ССУ
	1’150 мм

	Передняя Внутренняя Высота
	2’690 мм

	Задняя Внутренняя Высота
	2’690 мм

	Передняя Общая Высота
	4’000 мм

	Задняя Общая Высота
	4’000 мм



Технические Характеристики
	Нагрузка на ССУ
	12’000 кг

	Нагрузка на Оси
	27’000 кг

	Полная Масса
	39’000 кг

	Общая Длина (Внешняя)
	16’500 мм

	Внутренняя Погрузочная Длина
	16’355 мм

	Общая Ширина
	2’550 мм

	Внутренняя Погрузочная Ширина
	2’480 мм

	Колесная База
	9’800 мм

	Толщина Рамы
	125 мм

	Собственная Масса
	7’600 кг



Спецификация
	Шасси
	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок “I” формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2

	
	

	
	

	KTL
	Есть. (Электро-катафорезная обработка шасси (KTL))

	K-Fix
	Система K-fix 120 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза

	Тормозная Система
	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно ЕС Directive 71/320 EEC

	Шины 
	6 шт.. 385/65 R22.5, стальные диски под ошиновку 22,5 (Марка шин: Bridgestone) 

	Крепление Запасного Колеса
	Без крепления запасного колеса.

	Оси и Подвеска 
	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т.

	Воздушный Цилиндр
	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы

	Клапан управления подвеской
	Клапан подъем и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола

	Подъемная ось
	 Без подъемной оси

	Опорное устройства
	24 т. Механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO 1726

	Электросистема
	24 Volt Установка с 2-мя 7-ми пиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. И одной 15-ти пиновой розетки согласно ISO

	Боковые доски
	3 ряда алюминиевых боковых досок

	Боковые отверстия
	4 отверстия в боковой части полуприцепа

	Боковые стойки 
	4 х 2 раздвижные боковые стойки

	Боковые борта
	Без бортов 

	Коники
	без закладных под конники 

	Пол 
	Пол толщиной 30 мм. С Прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 5’460 кг, 

	Задняя Панель
	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)

	Передняя Панель
	Цельная деревянная панель

	Крыша
	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)

	Штора
	Сдвижная боковая штора из материала плотностью 680 кг/м2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)

	Натяжной храповый механизм
	Натяжной храповый механизм шторы в задней части

	Безопасность Груза
	Сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL – VDI 2700 (Фиксирующий трос по крыше полуприцепа) - ОТСУТСТВУЕТ

	Боковая Защита
	Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC

	Задний Буфер
	Пластик задний буфер

	Грязезащитные Щитки
	Полный щиток + брызговики

	Ящики
	1 х Пластиковый ящик (600 х 400 х 500 мм)

	Задний Бампер
	Стальной противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC

	Колесные Башмаки
	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями

	Отражающие полосы и отражатели
	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и в задней части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70

	Лестница
	Задняя выдвижная лестница

	Манометр
	Отсутствует

	Аксессуары
	Без ящика для огнетушителя 

	Паромные кольца (Ro-Ro rings)
	Отсутствуют






Цена за 1 единицу изделия в указанной выше комплектации самовывозом из Москвы составит:
2 200 000 руб. (включая НДС 20%)
Количество: 1 единица. 
Отгрузка: со склада в Москве или со склада официального дилера ООО "МаксКар", г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (доставка 100-120 тыс.руб.)
Условия оплаты: 
100%- предоплата после подписания договора поставки; доставка оплачивается отдельно при получении.
При оформлении лизинга возможно бронирование минимальным возвратным авансом.

Срок действия коммерческого предложения до 15.04.2019 г.
 Видео обзор Kassbohrer XS K.SCX X Domestic шторный полуприцеп 2018 г.:

[bookmark: _GoBack]https://www.youtube.com/watch?v=oOT55-fXmaE&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=2&t=0s



С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
наш канал в ЮТУБе:
 
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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