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	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»

Официальный дилер завода " Grunwald " на территории Российской Федерации
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Griinwald CamocBarbHbIi nonynpuien 38 m3

semitrailers

Creunann3npoBaHHbI CamoCBasibHbIV Ky30B AJ151 MePEBO3KM MHEPTHbIX ChiMyynX FPy30B
W NHBIX FPY30B, NPUrofgHbIX 4S15 BbIFPY3KM NOCPEACTBOM OMNPOKMAbIBAHNA Ky30Ba.




	Тип полуприцепа
	Производитель
	Модель
	Объем кузова

	Самосвальный
	Grunwald
	Gr-TSt 38
	38 куб.м.
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Преимущества


· Проект разработан совместно с конструкторским бюро немецкой компании Langendorf;

· Используются только высококачественные европейские комплектующие;

· Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;
· Лонжероны рамы из шведской стали OVAKO. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон. Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;
· Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

· Кузов сваривается из трех частей внахлест;

· Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

· Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

Технические характеристики
	Категория транспортного средства
	О4

	Допустимая полная масса, кг
	51 000

	Нагрузка на осевой агрегат, кг
	36 000

	Нагрузка на ССУ, кг
	15 000

	Высота ССУ, мм
	1 335

	Геометрический объем, м3
	38

	Грузоподъемность, кг
	41 600

	Собственная масса, кг
	9 400

	Габаритная длина, мм
	10 290

	Габаритная ширина, мм
	2 500

	Габаритная высота, мм
	3 650

	Высота кузова по передней стенке, мм
	1 900

	Внутренняя ширина кузова, мм
	2 288

	Максимальный угол подъема кузова
	47º

	Шины
	315/80 R 22,5


Конструкция шасси
· Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях.
· Усиленная плита сцепки.

· Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

· Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.
Конструкция кузова
· Борта и днище выполнены из стали S355 (Германия). Борта толщиной 6 мм, имеют ребра жесткости. Днище толщиной 8 мм.

· Передняя стенка прямая, сталь S355 (Германия).
· Задний откидной борт c углом наклона 15° выполнен из стали S355 (Германия).

· Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками снизу.

· Фартук усиления выполнен из стали S355 (Германия).
Гидравлическая система
· Гидроцилиндр HYVA (Голландия) с нижним креплением.

· Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".
Оси и подвеска
· З оси BPW Heavy Duty с балкой квадратного сечения грузоподъемностью 12 000 кг каждая.

· Ступичный механизм Eco Plus III.

· Воздушные подушки диаметром 360 мм.

· Рессорный рычаг, шириной 100 мм и толщиной 57 мм.

· Клапан подъема и опускания платформы H/S..
Тормозная система
· Тормозные механизмы барабанного типа.

· EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

· Автоматическая регулировка тормозов.

· Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.
Электрооборудование
· Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

· Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.
Шины и диски
· Ошиновка двускатная, количество колес 12+1 запасное.
· Шины Michelin, размерность 315/80 R 22,5.
· Стальные диски.

Покраска
· Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

· Все стальные детали проходят двукратную дробеструйную обработку перед покраской.

· Цвет рамы – черный. Цвет кузова – ЗЕЛЕНЫЙ. Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

Прочее оборудование
· Скручиваемый вбок тент.

· 2 стопорных башмака с держателем. 

· Манометр для измерения давления в пневматической системе.

· Два держателя для запасных колес. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.

· Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.
· Два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.
· Два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00.

Сертификация
· Полуприцепы Grunwald сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия
· 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.
Стоимость, сроки и условия поставки
Стоимость: 3 830 000 ₽ с НДС.
Стоимость дополнительных опций*
	Наименование
	Стоимость

	Подъемная ось
	70 000 

	Hardox 450
	по согласованию

	Шкворень 3,5
	по согласованию


Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.
Срок поставки: ориентировочно 8 недель


Условия оплаты: 30% - авансовый платеж, 70% - по факту уведомления о готовности.
	https://www.youtube.com/watch?v=t7Rz2QT6FpQ – отгрузка аналогичного полуприцепа в р. Саха (Якутия)

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
8-913-477-12-39
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
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