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Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Дилер полуприцепов "KOGEL" на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, филиал: г. Москва, Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru, www.maxcar54.ru 
ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирском филиале АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10



Куда: 
Коммерческое предложение от 29.08.2018 г.
Уважаемые господа!
Выражаем Вам своё почтение и благодарим Вас за проявленный интерес к технике KOGEL.
В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку новых полуприцепов KOGEL SKM24 самосвал 2019 года выпуска
Мы просим  Вас рассматривать указанные в предложении цены как конфиденциальную информацию.
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	Технические характеристики
	

	 01010.002
	Допустимая нагрузка на седельное устройство: 12 000 кг



	 01015.001
	Технически возможная нагрузка на седельное устройство: прибл. 12 000 кг




	 01021.001
	Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат : 24 000 кг (на каждую ось по 8 000 кг)




	 01025.001
	Технически возможная нагрузка на агрегат: прибл. 27 000 кг (по 9 000 кг на каждую ось)




	 01030.016
	Допустимый общий вес: 36 000 кг




	 01035.001
	Технически возможный общий вес: прибл. 39 000 кг




	 01040.595
	Собственный вес в базовой комплектации: прибл. 5 950 кг




	 01045.001
	Собственный вес индивидуального состава транспортных средств примерно: 06.415 кг




	 01055.001
	Теоретическая полезная нагрузка : прибл. 29.585 кг




	 02010.443
	(A) Колесная база: прибл. 4 435 мм




	 02020.001
	(A1) Межосевое расстояние: прибл. 1 310 мм




	 02025.002
	(A2) Межосевое расстояние: прибл. 1 310 мм




	I 04010.026
	(D) Общая длина: прибл. 8 650 мм [с управлением платформы]




	 04020.001
	(E) Общая ширина: прибл. 2 550 мм




	 04040.020
	(F) Длина грузовой платформы в свету: прибл. 7 300 мм




	 04050.006
	(G) Ширина грузовой платформы в свету: прибл. 2 300 мм




	 04068.430
	Высота езды установлена на 430 мм.




	I 04091.326
	(X1) Общая высота без груза над высотой седельно-сцепного устройства ок. 3265 мм [со свертывающимся верхом]




	I 06010.133
	(N) Передний свес (согласно ISO 1726): ок 1.450 мм [с площадкой оператора]




	I 06015.016
	(N1) Передний радиус свеса (согласно ISO 1726): ок. 1625 мм [с площадкой оператора]




	 06020.002
	(O) Радиус наклона назад (согласно ISO 1726): прибл. 2 200 мм




	 06043.121
	Высота седельно-сцепного устройства с грузом ок. 1215 мм




	 06045.124
	(S1) Седельный прицеп стоит горизонтально при ненагруженной платформе: прибл. 1245 мм




	 06060.146
	(J) Задний свес спускного: ок. 1 460 мм




	I 08010.027
	Вместимость ок. 27 м³




	 08100.048
	Угол наклона ок. 48°




	 09010.001
	Тормозная система согласно ECE-R13




	 09020.001
	Электрооборудование согласно ECE-R48




	
	Рама
	

	 10110.200
	Рама шасси из высококачественной стали в виде легкой конструкции



	 10300.010
	Соединительная плита с шкворнем тягово-сцепного устройства 2" согласно DIN 74080 / ISO 337.




	 24100.010
	Буксирная проушина на конце рамы, слева по направлению движения.




	
	 Шасси
	

	L17150.110
	Механизм подъема для 1-й оси, управление полностью автоматическое, в зависимости от нагрузки на ось, с устройством, увеличивающим сцепление колеса с дорогой, функционально пригоден при превышении нагрузки на ось до 30 %, а также при скорости до 25 км/ч. (Управление из кабины водителя, требуется выключатель - контактный вывод PIN 12)
	



	 18330.231
	Трехосный осевой агрегат SAF INTRADRUM с барабанным тормозом (420x180 мм, ET0). Высота езды 430 мм.




	 18900.025
	Пневматическая рессора, Ψ прибл. 360 мм
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	Шины транспортного средства
	

	I 20540.012
	Шины, 6 шт. 385/65 R 22,5 CONTINENTAL HTC 160K [для смешанного использования: дороги / бездорожье]



	 20865.011
	6 стальных ободьев 22,5 x 11.75, глубина запрессовки 0 мм (ГЗ 0).
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	 Навесные детали шасси
	

	K20110.955
	JOST механические седельные опоры с регулировочной опорой, грузоподъемность 24 т. Управление с одной стороны, по направлению движения справа.
	



	 21070.042
	3 пары полукруглых грязезащитных крыльев без системы брызговиков для стандартного трехосного осевого агрегата.




	 21300.001
	2 противооткатных упора с фиксаторами




	I 24500.010
	Левая и правая консоль для навесных частей спереди




	I 25610.200
	Ящик для инструментов из пластмассы, 750 x 360 x 350 мм, водонепроницаемый, запирающийся. Монтаж по направлению движения справа, перед передней стенкой ковша. (Радиус габарита передней части полуприцепа увеличивается)




	 27510.065
	Противоподкатный брус из стали согласно директиве ECE-R58G, откидной (для адаптации к применению в дорожном строительстве).




	I 41430.100
	Площадка оператора перед передней стенкой ковша с подножкой в направлении движения слева и поручнем согласно Инструкции по предотвращению несчастных случаев (UVV). (Радиус габарита передней части полуприцепа увеличивается)




	
	Тормозная система/пневматическая подвеска
	

	 32110.057
	Тормозная система EBS 2S/2M с Система стабилизации (имеет функцию ABS/ALB), штекерное соединение EBS ISO 7638, (без соединительных магистралей), стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором, внешнее пневматическое контрольное присоединение, а также внешнее подключение для диагностики электронной тормозной системы через штекерное соединение ISO 7638.



	 32120.010
	С тормозом укладчика. При управлении из кабины водителя требуется выключатель! (контактный вывод PIN 15)




	 33420.120
	Система пневматической подвески с отключаемым автоматическим опусканием при опрокидывании




	 34320.001
	2 соединительные головки, защищенные от перепутывания, спереди ISO 1728




	 34410.010
	Пневморесиверы для тормозной системы и хранения запаса воздуха из стали (EN 286-2).




	
	Опрокидывающий механизм
	

	 39100.020
	Высоконапорный гидравлический шланг DN20 с резьбовой муфтой BG6



	K38100.993
	Гидравлический цилиндр HYVA max. 190 bar. 
[image: ]
	



	
	Кузов
	

	I 46420.027
	27 м³ Круглый стальной ковш U-образной формы



	 46440.105
	Ковшовая платформа в форме ванны, из износостойкой улучшенной листовой стали 450HB, толщина 5 мм




	I 46460.324
	Боковая стенка из высокопрочной листовой стали S700, толщина 4 мм, для внутренней высоты 1670 мм (L)




	I 46470.124
	Откидная задняя стенка из износостойкой улучшенной листовой стали 450HB, толщина 4 мм, с резиновым уплотнением, для внутренней высоты 1670 мм




	 46490.010
	Маятниковая задняя стенка, с автоматической механической блокировкой с помощью крюка
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	Крыша
	

	I 44410.020
	Свертывающийся верх с тентом, с поворотным поперечным зеркалом, управление при помощи кривошипной рукоятки и круглого вала наматывателя. Крепление тента справа при помощи проушин в тенте и троса либо при помощи подвесных резиновых лент. В открытом положении вал наматывателя зафиксирован справа по направлению движения автомобиля.



	I 44412.110
	Брезентовый верх скатывающейся крыши из ПВХ, качество 9x9, 680 г/м²




	I 44450.010
	Устройство для натяжения тента с резиновым расширителем




	
	Электрическое/электронное оборудование
	

	 60500.040
	Держатель светильника стальной, расположен над защитным брусом автомобиля.



	 61100.115
	Со светодиодным освещением номерного знака, светодиодными боковыми габаритными фонарями, светодиодными габаритными фонарями и передним отражателем.




	 61500.010
	2 контурных фонаря на кронштейнах, крепятся на задних многосекционных стоп-сигналах




	 61910.015
	2 задних многосекционных стоп-сигнала




	I 64300.007
	Адаптерная коробка стационарно монтирована с 2x7-контактной розеткой (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) и 15-контактной розеткой ISO 12098




	
	Таблички
	

	I 71400.025
	Оранжевые отражающие таблички (самоклеящиеся), соответствуют директиве ЭКЕ R70, установлены сзади слева и справа на задней стенке.



	 71550.005
	Надпись "KÖGEL", размещается согласно нашим директивам




	K75950.950
	Фирменная табличка S 24 -- согласно EG-RL 76/114 EWG для страны допуска Россия (вес см. в технических характеристиках), № согласия. E-RU.АЖ04.00070
	



	
	
Принадлежности
	

	I 17710.030
	Торцовый гаечный ключ с поворотным штифтом



	
	Окраска
	

	 81000.002
	Рама, шасси и навесные части базовой комплектации выполнены из защищенного от коррозии металла по системе KTL KÖGEL (нанокерамическое покрытие и катафоретическая погружная окраска).



	 81220.070
	Защитный брус: RAL 9005, иссиня-черный с порошковым покрытием




	 81222.025
	Держатели фонарей: черный




	 81300.001
	Оси: черный




	 81310.010
	Ободья: серебряные диски




	 81320.010
	Ступицы колеса: черный




	I 81360.010
	Площадка: RAL 9005, иссиня-черный с порошковым покрытием




	I 81420.105
	Цвет тента свертывающегося верха: белый алюминий, аналогично RAL 9006




	I 82100.792
	Рама либо шасси дополнительно к покрытию методом катафоретической погружной окраски по всей поверхности покрыты лаком насыщенного черного цвета, RAL 9005.




	 82600.074
	Металлические наружные поверхности кузова имеют порошковое покрытие или окрашены в цвет "серое окно" RAL 7040.




	
	Mapkиpoвка
	

	 83000.010
	б е з   надписей на тенте и кузове



	I 83450.103
	Световозвращающая маркировка согласно Директиве Экономической комиссии ООН для Европы (ECE) R48, сбоку в виде линии белого цвета и сзади в виде полного контура красного цвета.




	
	Документы
	

	I 58820.030
	Свидетельство соответствия прицепа техническим условиям для статуса безопасного автомобиля (экологический сертификат "суперзеленый", евро-3, евро4, ...), светло-желтый.



	I 58850.020
	Свидетельство производителя о технических характеристиках и соответствии директивам ЕЭС и/или положения ЭКЕ




	I 58910.011
	Руководство по эксплуатации на английском языке




	
	 Допуск
	

	K89810.984
	Документы о допуске (сертификат соответствия) для России
	вкл.

	I 89855.030
	Международный транзитный номер




	K95000.973
	Техническая комплектация транспортного средства соответствует нормам допуска для России
	вкл.



Срок поставки – есть в наличии 5 ед. 


Условия оплаты.
1.​ В момент заключения договора поставки – авансовый платеж в размере 10% от стоимости
договора.
2.​ Доплата 90% после получения уведомления о готовности к отгрузке из г. Москва.

Степень соответствия.
Данное транспортное средство  полностью соответствует (идентично!) настоящему запросу, включая осевой агрегат (SAF INTRADRUM), нагрузки, тормозную систему, шины с дисками, надстройку и раму.

Качество и стоимость сервисной поддержки.
Сеть сервисных партнеров – около 40 станций по России.
Ориентировочная стоимость каждого планового ТО -  от 2500 до 5000 Рублей (базовое ТО)
Периодичность проведения ТО – каждые 50 000 км. (не включая навесное доп. оборудование).


Срок гарантии.
Гарантия производителя распространяется на полуприцепы Когель, завезенные на территорию РФ официальным представителем завода-производителя ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” и продаваемые ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” или дилерами, авторизованными ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ”. Срок гарантии на новые полуприцепы Когель составляет 1 год с даты регистрации полуприцепа в органах ГИБДД. Покупатель должен в течение 10 рабочих дней после регистрации полуприцепа/полуприцепов в органах ГИБДД предоставить Продавцу информацию о регистрации направив на адрес maxcar54@mail.ru электронное письмо с указанием номера Договора купли-продажи, регистрационных данных и с вложением отсканированного с обеих сторон «Свидетельства о регистрации транспортного средства». Гарантия действует при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременном прохождении ТО на авторизованной ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” сервисной станции (не реже, чем через каждые 50.000 км).. Гарантия не распространяется на расходные материалы, изнашиваемые части, лампы и резинотехнические изделия.

Розничная Цена (включая утилизационный сбор) за 1 ед.: 38 200 Евро * 73,3583 (по курсу ЦБ РФ на 29.08.19) = 2 813 747,06 руб.
При снижении курса евро, цена в рублях снизится соответственно.

Доставка до г. Новосибирска 120 тыс. руб.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos 
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