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Куда:
Коммерческое предложение №0177Т от 02.02.2022 г.
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
\
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях РФ, с НДС. Самовывоз г. Тверь.
Трал-телескоп с передним заездом Specpricep 9942D4, 70 тонн, в производстве на май 2022 г.
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	Обозначение полуприцепа
	Specpricep 9942D4 (9942D4)

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	70 000 / 55 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	19 000

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг., ориентировочно 
	89 000

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


37 000
52 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

15 500
2 540
3 600

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями 
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
6 340 + 3 945 (10 285)
 2 540
3 040
520

	Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм
	1 350 / 1 350

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали

	Настил
	Металлический

	Опора
	Цилиндр 

	Подвеска
	Пневматическая, BPW пр-ва Германия,  с краном изменения высоты платформы  

	Количество осей, шт.
	4 
1-2-я стационарные 
3-4-я самоустанавливающаяся

	Оси, производитель.
	BPW пр-ва Германия

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины
	235/75 R17,5 Goodyear

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81.

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы спереди;
- вставные уширители до 3040 мм;
- автономная гидростанция, ЭГА, 3 кВт, 24В
- кронштейны под трапы для заезда 
  на колесную тележку;
- лебедка для подъема запасного колеса; 
- люк для обслуживания гусака;
 - алюминиевые съемные борта на гусаке 400
   мм;
- грунтозацепы на раме;
- петли для закрепления груза
- петли для увязки груза внутри колесной
  тележки;
- брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки
  негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими 
  фонарями. 
- розетка под проблесковый маяк и маяк
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	9 063 000,00 рублей с НДС 20 %


	Срок поставки:
	Май 2022 года

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 10%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.



Видео тралы с передним заездом (detachable gooseneck) для гусеничной техники от 25 до 80 тонн https://www.youtube.com/watch?v=q1sqKj5HanU

Видео трал-телескоп Spеcpricep 994294R с передним заездом с периметральным гусаком с отжимом от тягача:
https://www.youtube.com/watch?v=ABPU3V2mYRg

Обзор трал с передним заездом Спецприцеп 994293, 2018 г. в Новосибирске, 45 тонн:
https://youtu.be/8rqz1l6nEoI

трал с передним заездом SpecPricep 994294 (отстегун, корыто) 4 оси GIGANT:
https://www.youtube.com/watch?v=2QW-rnRH8ZA&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=18&t=0s



Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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