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	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. 8-800-234-32-42, 8-383-233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru. Представительство в г. Москва: МО, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, 8-985-848-44-28,  maxcar177@mail.ru;  ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10



ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW 3 S 30 НP М4 KONISCH, 2022 г.в.
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	Pама
	Кузов 

	· стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности  S700,  рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003
· двухдиапазонные опорные ноги

· плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем

· задний бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы
· боковая защита соответствующая  норме 73
	· грузовой отсeк изготовлен из листового металла HB 450 стены - 4,5 мм, пол – 4,5 мм
· лестничная площадка на кузове транспортного средства с балюстрадой и входом со стороны водителя
· задний затвор – откидной борт
· гидроцилиндр типа short-cover HYVA/BINOTTO
· состав присоединения гидравлики
· тент 680g/m2 сворачивающийся набок
· балка, стягивающая борта
· лого ВЕЛЬТОН на боковых стенах

· переняя стенка наклонна под углом 20˚

	Шасси
	

	· 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг,

· пневмоподвеска, 

· первая ось поднимается в автоматическом цикле

· клапан поднятия и опускания грузового кузова

· Высота ССУ – 1200 мм
	

	Система торможения WABCO / khnorr
	Электрическое оборудование

	· соответствует  требованиям ADR
· автоматическая регулировка тормозов

· антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability  - „RSP” или  „RSS” или „TRS”
	· 24 v в соответствии с ECE и ADR, 

· задние фары комплексные: 

· светодиодные – LED: позиционные 

· вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников 

· освещение номерных знаков, (лампочки) 

· габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) 

· светоотражающие таблички, 

· 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов

	Покраска

	

	· все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,   

· покраска производится в автоматических камерах в RAL....

· рама в цвет: серый RAL 7021
· кузов в цвет: красный
	

	Колеса
	Прочие элементы

	· стальные диски
· шины 385/65 R 22,5 - 7 штук 
	· 2 клина под колёса с креплением,

· инструментальный ящик с замком

· 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками
· Лебедка для одного запасного колеса
· бак для воды
· манометр измерения давления в подушках
· светоотражающие таблицы

	Дополнительные опции

	· счётчик пробега
· ССУ 1 200 мм
· 3,5-дюймовый шкворень
· система спуска воздуха с подушек
· две подъёмные оси (первая и третья)
· рекламная графика

· дополнительный свет заднего движения
· дополнительный рабочий свет
· освещение FULL LED
· алюминиевая лестница
	· ссыпное отверстие
· Резиновый шланг армированый для гидросистемы
· Резиновый бризговик на задним бампере на всю ширину полуприцепа
· ECAS Smart Board
· датчик измерения тормозных колодок
· нестандартный цвет
· грузовой отсeк изготовлен из листового металла HB 450 пол – 6 мм

	ГАРАНТИЯ:

	· 1 год без лимита пробега.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	· Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском  +/-5%. 

	СЕРТИФИКАЦИЯ:

	· Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
СЕРВИС:

	· Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
	K
	Высота седла
	mm
	1 200

	А
	Внешняя длина
	mm
	9 723

	B
	Внутренняя длина
	mm
	8 028

	M
	Внешняя ширина
	mm
	2 550

	N
	Ширина внутренняя
	mm
	2 346

	F
	Внешняя высота
	mm
	3 396

	E
	Внутренняя высота
	mm
	1 640

	L
	Колесная колея
	mm
	2 040

	G
	Межосевое расстояние
	mm
	1 360

	D
	Расстановка: шип – вторая ось
	mm
	4 150

	Н
	Задний свес
	mm
	1 476

	I
	Высота пола
	mm
	1 496

	Собственный вес
	kg
	7 280

	Допустимый полный вес
	kg
	39 000

	Нагрузка на ось
	kg
	3 x 9 000

	Нагрузка на седло
	kg
	12 000

	Кубатура
	m3
	30


Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.
	

	Цена Товара за 1 шт. = 51 500 Евро – ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЛУПРИЦЕП В НАЛИЧИИ!!!


	


Видеообзор данного полуприцепа в г. Новосибирск
https://www.youtube.com/watch?v=Bo-efCrKR6A
С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 - многоканальный
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 

п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)


maxcar54@mail.ru 

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube


[image: image3.png]