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 Коммерческое предложение от 18.02.2020 г.
Уважаемый!
Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Низкорамный трал Kässbohrer LB3 предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.
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	Цена (за единицу товара)
	58360 € * 82,0000 = 4785520 руб., в том числе НДС 20%

	Количество (ед.)
	1

	Год выпуска
	2019

	Гарантия
	1 год




	

	Производитель
	Kässbohrer

	Страна
	Германия/Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длина гуська, мм
	3950

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	875

	Высота ССУ, мм
	1250

	Колёсная база, мм
	8100

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	9845 +/- 3%

	Нагрузка на ось, т
	10 т. технически допустимая (9 т. Легальная)

	Нагрузка на ССУ, кг
	18000

	Нагрузка на оси, кг
	30000

	Полная масс полуприцепа, кг
	48000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масс полуприцепа, кг
	52800 при скорости движения 60 км/ч

	Комплектация

	Оси
	3 x 9 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами

	Подъёмная ось
	1 -я ось подъёмная

	Подруливающие оси
	Без подруливающих осей в данной комплектации

	Шины 
	12 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)

	Тип колесных дисков
	Стальные, выбор  Kassbohrer

	Держатель запасного колеса
	1 держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Одометр
	Без одометра в данной комплектации

	

Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 2S/2M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответсвии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.

	Smart board
	Без системы Smart board

	Передние опоры
	Механические с нагрузкой 50 т

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90 °

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	
Шасси
	Изготовлено из высококачественных и высокопрочной стали S 700 MC в соответствии со стандартом  ISO1726

	Настил платформы
	Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками

	Сцепной шкворень
	1х2” и 1х3.5”

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	Красный, RAL 3020

	Металлизация
	Без металлизации

	Крепёжные кольца
	На гуське 2х2(8000 кг) + 1х2(13400 кг), на платформе 4х2(8000кг) + 5х2(13400 кг), по бокам 5х2(8000 кг)

	

Аппарели
	Гидравлические аппарели двойного сложения и сдвижения/раздвижения имеют покрытие из древесины лиственных пород толщиной 40 мм., длина 3650мм. В разложенном состоянии, ширина 850 мм., высота в сложенном состоянии 3070 мм. Угол въезда 11 градусов. Грузоподъемность 40 тон.

	Дополнительная фиксация аппарелей
	Цепи со стяжным механизмом

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 9 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Без настила на уширители

	Ящик для настила на уширители
	Без ящика для настила на уширители

	
Инструментальный ящик
	[bookmark: _GoBack]1 шт. Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка

	Проблесковый маячок
	1, лампового типа

	Противооткатные башмаки
	2 противооткатных башмака

	Боковая защита
	Боковая защита согласно (89/297/EEC)



Цена за 1 единицу изделия в указанной выше комплектации 2020 г.в., самовывозом составит:
58360 €, включая НДС 20%.

Количество: 1 единица.

Отгрузка: со склада в Ясногорске Тульской области, либо доставка до вашего города по согласованию.
Условия оплаты: 
100% - предоплата после подписания договора поставки; 

Срок действия коммерческого предложения до 31.03.2020 г.
Просмотреть фото на сайте:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-kassbohrer-lb3/

Видеообзор 3-х осный трал Kässbohrer LB3E, раздвижной низкорамный:
:
https://www.youtube.com/watch?v=ovgt3GldT_8&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=9&t=0s
 
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
наш канал в ЮТУБе:
 
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru. ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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