КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 12.08.2025 г.
САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-ТРИДЕМ GRUNWALD Gr.Tr.T16-B-R, 16 КУБ.М., 2023 г.в., новый без пробега, приехал в Новосибирск на трале.
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	Допустимая полная масса, кг
	28 000

	Собственная масса, кг
	от 6 720

	Нагрузка на осевой агрегат, кг
	27 000 

	Нагрузка на СУ, кг
	1 000 



Конструкция шасси
· Лонжероны рамы выполнены из высокопрочной конструкционной стали.
· Усиленная сцепная петля 57,5 мм 290/300 кH.
· Алюминиевая рабочая площадка.
· Механическое Опорное устройство.
· Задний противоподкатный брус и боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.
Конструкция кузова
· Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe" из конструкционной стали.
· Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.
· Боковые стенки кузова толщиной 5 мм, основание кузова толщиной 8 мм.
· Задний борт откидной.
· Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.
Гидравлическая система
· Гидроцилиндр Hidromas с давлением 200 бар.
Осевой агрегат
· З оси в усиленном исполнении – BPW, грузоподъемностью 9 000 кг каждая.
· Пневматическая подвеска. 
Тормозная система
· Тормозные механизмы барабанного типа.
· Пневмосистема SORL ABS.

Электрооборудование
· Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.
Шины и диски
· Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное. 
· Шины и стальные диски на выбор завода изготовителя.
Лакокрасочное покрытие
· Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий. 
· Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.
Прочее оборудование
· Кронштейн и лебедка для запасного колеса.
· Скручиваемый тент.
· Противооткатные упоры.
Сертификация
· Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

	Условия оплаты и доставки

	Итоговая стоимость
	Условия оплаты

	Количество – 1 единица
3 800 000 рублей с НДС.
	100 % оплата.

	Срок производства
	Условия отгрузки

	В НАЛИЧИИ 
	г. Новосибирск. 
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	Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер завода " Grunwald " на территории Российской Федерации




Гарантия
· 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега.
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
[bookmark: _GoBack]северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://rutube.ru/channel/24531068/
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