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ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "Мосдизайнмаш" на территории РФ
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
Коммерческое предложение от 
Полуприцеп рефрижератор с холодильным агрегатом
	Данные из электронного паспорта транспортного средства

	Наименование транспортного средства, определяемое его назначением
	специализированный, фургон для перевозки пищевых продуктов

	Марка
	KAMA

	Коммерческое наименование
	970101

	Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении
	прицеп

	Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011*
	O4

	Цвет кузова (кабины, прицепа)
	белый

	Год изготовления
	2021

	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг)
	27000

	Количество транспортных средств
	1…10 шт


ПОДРОБНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ — ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Коммерческое предложение действительно до 30 декабря 2021г.

Завод — изготовитель оставляет за собой право на технические изменения в рамках развития технологий. Настоящее коммерческое предложение является предварительным и не налагает обязательств по продаже/покупке на условиях настоящего коммерческого предложения. Обязательства по продаже/покупке будут установлены сторонами в соответствующем договоре купли продажи.

2.  СРОК ПОСТАВКИ
1 квартал 2022г.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Произвожитель берет на себя выполнение всех гарантийных обязательств в отношении продукции в течение 24 месяцев.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Габаритная длина
	13 600 мм

	Габаритная ширина
	2 600 мм

	Габаритная высота
	4 000 мм

	Внутренняя длина
	13 400 мм

	Внутренняя ширина
	2 450 мм

	Внутренняя высота
	2 550 мм

	Объем кузова
	83,7 м3

	Колесная база
	7 700 мм

	Передний свес (без силовой установки)
	1 600 мм

	Задний свес
	4 550 мм

	Межосевое расстояние
	1 310 мм

	Высота ССУ (без груза в горизонтальном положении)
	1 150–1 170 мм

	Погрузочная высота (без груза в горизонт. положении)
	1 330 мм

	Вес полуприцепа
	7 700 кг*

	Нагрузка на седельно-сцепное устройство
	12 000 кг

	Технически допустимая осевая нагрузка
	27 000 кг

	Осевая нагрузка в соответствии с ТР ТС:
	24 000 кг

	Технически допустимая общая масса в составе автопоезда
	39 000 кг


* - вес указан ориентировочно в зависимости от комплектации и производителя осей и без холодильного агрегата.
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	ШАССИ
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	Рама шасси
	Нефаз, цельная рама усиленная
	✔

	Усиление рамы
	Диагональными связями
	нет

	Оси
	BPW ECO Plus, 3 шт. (1 подъемная ось)
	✔

	Колеса
	385/65 R22,5 на стальных дисках (одно запасное)
	7 шт.

	Производитель шин
	Европейский бренд
	✔

	Держатель запасного колеса
	Корзинного типа
	1 шт.

	Шкворень
	2“, соответствует DIN 74080, расположен согласно ISO 1726
	✔

	Опорные
	JOST, с двухступенчатым редуктором
	2 шт.

	Тормозная система соответствует действующим Европейским Директивам.
	Haldex, EBS, TPMS, EB+Gen3, info centre, Air brake, Air suspension, Ilas-E,Colas, Trcm safe parking
	

	
	WABCO TEBS-E, ABS|EBS Smartboard для ADP, датчик уровня пола
	✔

	Алюминиевая боковая откидывающаяся к верху защита
	Соответствует требованиям ЕЕС
	✔

	Задний защитный брус
	Соответствующий требованиям EC RL 77/221/EWG
	✔

	Пластиковые защитные крылья
	Прямоугольные спереди и сзади
	4 шт.

	Резиновые брызговики
	
	2 шт.

	Инструментальный ящик
	Металлический/Пластиковый
	1 шт.

	Ящик для огнетушителя
	Без комплектации огнетушителем
	1 шт.

	Резиновые отбойники
	на задней раме полуприцепа
	✔

	Окраска шасси
	стандартный черный
	✔


	КУЗОВ


Пластик для внешних сторон панелей помимо высоких прочностных параметров, достигаемых за счет 3-х слоев стеклоткани и ровинговой ткани, имеет защитное гелькоутное покрытие, которое устойчиво к ультрафиолету.

Пластик для внутренних сторон обладает еще лучшими характеристиками. Специальная ровинговая ткань в качестве армирования весом от 900гр/м2 делает его ударостойким. Поэтому не требуется дополнительной защиты алюминиевыми листами, использование которых приводит к увеличению веса и удорожанию.

Утеплитель экструдированный пенополистирол с добавлением углерода и улучшенными теплоизоляционными свойствами. Применяемый утеплитель имеет высокую механическую прочность по сравнению со своими аналогами. 
Усилитель - в передней стенке для монтажа холодильной установки и в потолке для рельсов перемещения мульти температурной перегородки и испарителей ХОУ.
Цвет кузова белый RAL 9016.
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	Толщина и состав многослойных сэндвич-панелей кузова

	Толщина панели пола кузова
	140 мм
	
	Толщина передней стенка кузова
	100 мм

	наружный пластик
	2 мм
	
	наружный пластик
	2,4 мм

	наружная фанера
	8 мм
	
	наружная фанера
	4 мм

	утеплитель
	100 мм
	
	утеплитель
	80 мм

	внутренняя фанера
	27 мм
	
	внутренняя фанера
	12 мм

	покрытие пола
	3 мм
	
	внутренний пластик
	1,5 мм

	Толщина панели крыши кузова
	85-105 мм
	
	Толщина боковых панелей кузова
	70 мм

	наружный пластик
	2,4 мм
	
	наружный пластик
	2,4 мм

	утеплитель
	80 (100) мм
	
	утеплитель
	66 мм

	внутренний пластик
	2,4 мм
	
	внутренний пластик
	1,6 мм

	Толщина задних дверей кузова
	91 мм
	
	Уплотнители дверей:

	наружный пластик
	1,5 мм
	
	Алюминиево-пластиковый профиль со вставными резиновыми четырех лепестковыми уплотнителями

	наружная фанера
	4 мм
	
	

	утеплитель
	80 мм
	
	Покрытие пола

	внутренняя фанера
	4 мм
	
	Полиуретановая смесь с кварцевой крошкой

	внутренний пластик
	1,5 мм
	
	

	Обвязка кузова

	Снаружи кузова алюминиевый анодированный профиль

	Внутри кузова по периметру пола основной анодированный алюминиевый бордюр высотой 240 мм

	Проем задних дверей

	Профиль из нержавеющей стали толщиной, 4 мм

	Фурнитура (петли, замки): Pastore & Lombardi» (Италия) (нерж.)

	Количество накладных замочных механизма на каждую дверь
	2 шт.

	Количество петель на каждой двери
	4 шт.

	Выдвижной пружинный фиксатор дверей
	2 шт.

	Электрическое оборудование и освещение

	24V в соответствии с действующими Европейскими Директивами.
	✔

	Комплексные пятикамерные задние фары.
	2 шт.

	Фонари контроля колеи.
	2 шт.

	Освещение номерного знака.
	✔

	Задние габаритные диодные огни красного цвета.
	2 шт.

	Передние габаритные диодные огни белого цвета
	2 шт.

	Боковые габаритные диодные фонари оранжевого цвета
	8 шт.

	Внутренние плафоны освещения кузова - 20Вт.
	4 шт.

	7-пиновая розетка, расположенные на передней стенке вместе с розеткой ABS/EBS.
	2 шт.

	15-пиновая розетка, расположенные на передней стенке вместе с розеткой ABS/EBS.
	1 шт.

	Фиксация груза

	Ячеистый профиль (такелажная рейка) на боковых стенках.
	✔

	Комплектация кузова

	Выдвижная оцинкованная лестница под задней правой дверью.
	✔

	Пластиковая ручка 250 мм на дверном проеме.
	✔


ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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- Модель: Carrier Vector 1550 
- В комплект поставки входит Металлический топливный бак 200л.
	Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах
	
	Производительность в дизельном режиме на низких оборотах

	  0°С / 30°C
-20°C / 30°C
	14 800 Вт

8 200 Вт
	
	  0°С / 30°C
-20°C / 30°C
	11 830 Вт

6 850 Вт

	 Производительность в стояночном режиме 
	
	

	  0°С / 30°C
-20°C / 30°C
	12 800 Вт

7 100 Вт
	
	
	


	 Компрессор
	
	Расход воздуха

	Модель
Рабочий объем, см3
К-во цилиндров
	ZF19VE-164
123

спиральный
	
	(AMCA 21085) 
	5 700 м3/час

	 Хладагент
	
	Теплопроизводительность

	Тип


Заправка, кг
	R404A

5
	
	Высокие обороты диз. двигателя 18°C/-18°C
Стояночная секция 18°C/-18°C
	8 800 Вт

5 000 Вт


	Двигатель
	
	Генератор

	Модель
К-во цилиндров
Рабочий объем, см3
Интервал замены масла, ч
	CT 4.91TV

4

1 498

1 500
	
	Напряжение, Н/Ф/Ч
Мощность (50 Гц), кВт
	400/3/50 Гц 
  16


	Топливный бак (200 л)
	✔


	СТОИМОСТЬ


	Наименование
	Стоимость с НДС 20%

	
	Поставка 1 кв. 2022г

	Полуприцеп рефрижератор КАМА+МДМ+CARRIER
	63 000 евро


С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 

www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram

