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Год изготовления: 2016
[bookmark: _GoBack]Наработка: 595 мото-часов
Местоположение: Симферополь
Стоимость: 3 100 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Комплектация:
- Оптимальный обзор спереди посредством зауженного капота
- Прекрасный обзор внешних кромок бандажа
- Автоматическая система управления вибрацией
- Прекрасная маневренность
- Низкий уровень шума
- Малая высота машины
- 3-точечное гибкое сочленение для максимального комфорта при движении
- Эргономическая платформа оператора
- Система орошения под давлением
- Регулируемое кресло машиниста
- Удобство при проведении технического обслуживания
Технические характеристики 
Масса
Рабочий вес c ROPS, кг 3995
Макс. допустимый вес, кг 4960
Статическая линейная нагрузка: от переднего моста, кг/см 15,8
Размеры
Общая ширина, мм 1506
Расстояние между осями: 1950
Общая длина, мм 2860
Общая высота с консолью ROPS, 2590
Радиус поворота по внутреннему следу, мм 2690
Просвет до бордюрного камня, левый/правый 720/720
Ширина бандажа спереди, мм 1380
Диаметр бандажа спереди, мм 900
Смещение колеи, влево/вправо 0/50
Колеса, 4 шт 10,5/80-16
Ширина по колесам сзади, мм 1276
Двигатель
Тип дизельный, KUBOTA V2203, с водяным охлаждением, 4–х цилиндровый 
Мощность по DIN/ISO 3046 IFN 34,6 кВт (47,1л.с.) при 2700 мин–1
Мощность по SAE J1349 34,6 кВт (46,4 л.с). при 2700 мин–1
Топливный бак, л 73
Экологические стандарты ЕС / США / EU Stage IIIA / EPA
Привод
Гидростатический привод, автоматическое отключение вибрации при превышении скорости.
Скорость, км/ч 0-11,0
Способность преодолевать подъем с вибрацией/без вибрации, % 30/40
Вибрация
Частота, передняя,I/II Гц 60/51
Номинальная амплитуда, передняя, I/II мм 0,51/0,31
Центробежная сила, передняя, I/II Нм Рулевое управление 64/39
Рулевое управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
Угол поворота, град. +\-33
Угол качания, град +\-8
Тормозные системы 
Гидростатический рабочий тормоз Механизм рабочего тормоза - рычаг
Стояночный тормоз - пружинный, пластинчатый
Тормозная система аварийного отключения
Система орошения
Система орошения под давлением с интервальным выключателем. Нержавеющий фильтр.
Водяной бак, л 285
Дополнительный бак для эмульсии. 
Орошение колес.
Электрооборудование
Рабочее напряжение, В 12
Аккумулятор, Ач 77
Стандартное оборудование:
3-точечное шарнирное соединение,
приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями,
устройство защиты ROPS, неподвижное с поручнями для подъема,
скребок из пластика, фиксированный (прилегает к бандажу),
кресло машиниста, регулируемое,
система орошения водой с интервальным выключателем,
платформа машиниста с виброизоляцией,
подъем с двух сторон,
выключатель аккумуляторной батареи,
гидростатический привод руля,
смещение колеи,
звукоизоляция.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/prodazha-gruzovikov/katok-hamm-hd-14-vt-2016-g-v/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
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