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Кому: 
Коммерческое предложение от 16.03.2021 г.
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях 
самовывоза г. Тверь.
Низкорамный трал Specpricep 9942L4, оси ROR под заказ.
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	Обозначение полуприцепа
	9942L4

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	35 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	11 200

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	46 200

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


14 000
32 200

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

15 490
2 540
3 950

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
11 150
 2 540
3 000
900

	Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм
	[bookmark: _GoBack]1150

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной 

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т 

	Подвеска
	Пневматическая, с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	4 
1-2-3-я стационарные (1-я подъемная)
 4-я самоустанавливающаяся 

	Оси, производитель.
	ROR пр-ва Италия  

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины
	Кама NT-202 (235/75 R17,5) 

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	50 мм (2'') по ГОСТ 12017-81

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы гидравлические, двойного сложения,
  с углом заезда 80, раздвижные и сдвижные
  гидравлически (250 000 рублей)
- обработка трапов и настила пред покраской купершлаком - противоскользящее покрытие;
- механические опоры на скосе,
- уширители до 3000 мм (200 000 рублей)
- автономная гидростанция, ЭГА, 2 кВт, 24 В
  (70 000 рублей)
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
- грунтозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора
  от бокового смещения);
- петли для закрепления груза;
- брызговики;
- противооткатные упоры;
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими фонарями;
- розетка под проблесковый маяк;
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный или по согласование

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза г. Тверь
	4 810 000,00 рублей с НДС 20% 

	Срок поставки:
	31.05.21 г.

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 10%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.
Дополнительное оборудование:
- Оси BPW пр-ва Германия +8 % к базовой стоимости полуприцепа (указана в таблице)
- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия +6 % к базовой стоимости полуприцепа (указана в таблице)
- стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                          + 20 000,00 рублей с НДС;
- проблесковый маяк с кронштейном                                                     + 10 000,00 рублей с НДС.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-specpricep-994274-35/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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