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Куда 
Уважаемые господа!
Коммерческое предложение № К-0233Д от 03.06.2021 г.
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Низкорамный 3-х осный трал СпецПрицеп 994273, ССУ-1500 мм, площадка 9300 мм. в наличии в г. Тверь
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Видеообзор низкорамный 3-х осный трал Specpricep 994273, длина 9300 мм.:
https://www.youtube.com/watch?v=rV6tVqS4RQE&amp;t=239s
скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-spetspritsep-994273-45-mekhtrapy-9300-mm-ssu-1500-mm/
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942L3

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	45 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	10 300

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	55 300

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес трехосной тележки
	


20 000
35 300

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (max)
	

13 320
2 540
3 140
3 900

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
9 300
2 540
3 140
900

	Межосевое расстояние, мм
	1 360

	Высота гусака без нагрузки / под нагрузкой, мм
	1 550 / 1 500

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Комбинированный (металл + дерево)

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом 

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+120 мм)

	Количество осей, шт
	3 (3 стационарные)

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS Wabco c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2”) по ГОСТ 12017-81

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы механические раздвижные с углом заезда 13°,
- выдвижные уширители до 3140 мм,
- ящики под уширители под гусаком,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
- алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- петли для закрепления груза
- брызговики,
- противооткатные упоры, 4 шт.
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями 400х400 мм, стробоскопы, 4 шт.,
- проблесковый маячок,
- карманы под стойки 60х120 мм., 3 пары.
- манометры для контроля осевых нагрузок, 3 шт.
- комплект крепежный: цепь 2,5 м., - 4 шт., талреп – 4 шт., крюки – 8 шт.
- соединительные разъемы электрической системы: ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638/
- соединительные головки пневматической системы – PALM.
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: RAL 6005 (зеленый)

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	3 580 000 (три миллиона пятьсот восемьдесят  тысяч) рублей с НДС 20%.



Условия оплаты – предоплата 100%
          Гарантия: 12 месяцев.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Видео предыдущего подобного трала перед отгрузкой с завода:
https://www.youtube.com/watch?v=z2oN1Tr96v8
видео подобного на выставке Автосиб-2017 в мае в Новосибирске:
https://www.youtube.com/watch?v=6KURL9Mg94o
видео подобного в декабре 2017 г. в Новосибирске:
https://www.youtube.com/watch?v=DIrpndbqZk0&t=6s
отгрузка подобного трала СпецПрицеп 994273 в Минводы 04.06.2018 г.:
https://www.youtube.com/watch?v=g4CNJ3xI-Ts

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
официальный дилер завода "Спецприцеп"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/





_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru 
 ИНН 5406440450/КПП 540601001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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