[image: image1.wmf]
	[image: image2.png]



	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам самосвальный полуприцеп NW 3 S 48 PD.
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Технические данные **

	Технические параметры
	Единица
	NW 3 S 48 PD

	A Внешная длина 
	мм
	12 100

	B Внутренная длина 
	мм
	11 000

	M Внешняя ширина
	мм
	2 550

	N Внутренняя ширина
	мм
	2 375

	F Внешняя высота
	мм
	3 395

	E Внутреняя высота
	мм
	1 850

	L Колея
	мм
	2040/2100

	D Расстояние: шкворень – первая ось
	мм
	6 390

	K Высота седла
	мм
	1 200

	G Межосевое расстояние
	мм
	2 x 1 310

	H Задний свес 
	мм
	1  590

	I Высота пола
	мм
	1 530

	Расстояние от шкворня до опорных ног
	мм
	2 570

	Радиус обметания
	мм
	1 585

	Максимальный угол высыпки (разгрузки)
	-
	(48(

	Шины
	-
	385/65 R22,5

	Допустимая полная масса
	кг
	39 000  

	Собственный вес 1/ 


	кг
	7 750

	Нагрузка на ось
	кг
	8 000  (техн. 9 000)

	Нагрузка на седло
	кг
	12 000 (техн. 15 000)

	Кубатура
	м3
	 40  


1/ Все массы приводятся с полным оборудованием и допуском +/- 2%  

*   Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей

** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

Шасси 

· 3-осное: оси SAF/BPW, нагрузка на ось до 9000 кг
· сварная рама из конструкционной стали повышенной прочности
· пневматическая подвеска

· клапан поднятия и опускания платформы H-S 

· клапан спускания воздуха из подушек

· подъемная первая ось

· плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем

· раздвижные опорные ноги SAF/JOST
· складные боковые отбойники, изготовлены в соответствии с ЕСЕ
· логотип Wielton на раме полуприцепа.

· складной задний стальной бампер 
Кузов
· кузов выполнен из стали Hardox

· роботизированная сварка элементов кузова 

· логотип Wielton на боковых стенках кузова
· рабочая площадка с лестницей на передней стенке кузова
· задняя дверь – алюминиевая створка
· гидроцилиндр: HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, спереди полуприцепа

· тент плотностью 680 g/m2, сворачивающийся на бок

Тормозная система 
· WABCO двухконтурная, соответствующая требованиям ADR
· автоматическая регулировка тормозов
· антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Function Stability – “APS” or “RSS” or “TRS”

Электрическое оборудование 
· 24 v в соответствии с ECE и АДР

· задние фонари Aspock комбинированные:

· стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни - LED
· фонари заднего хода, противотуманные, указатели поворота - лампочки
· освещение номерных знаков (LED)
· боковое освещение (LED)
· светоотражающие таблички 

· 2 розетки для подключения и розетка EBS на передней стенке, без соединительных проводов 

Колёса и шины 
	· стальные диски

· шины Bridgestone R-168 385/65 R 22,5


Покраска
· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

· антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)
· покраска производится в автоматических покрасочных камерах

· цвет рамы RAL 7021 black grey

· цвет кузова RAL по выбору
Другое оборудование
· 2 тормозных клина под колёса
· 6 крыльев, задние крылья с брызговиками
· обогрев кузова выхлопными газами
· инструментальный ящик

· корзина запасного колеса
Условия гарантии
Производитель предоставляет гарантию на период 12 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис 

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru
Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым 

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.
С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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