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Коммерческое предложение от 05.08.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
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Шторный полуприцеп ISO PAKCS спроектирован и разработан специально с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок.
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	Технические характеристики

	Нагрузка на ССУ
	12.000 kg

	Нагрузка на ось
	27.000 kg

	Полная масса
	39.000 kg

	Общая длина
	16.500 mm

	Внутренняя длина погрузки
	16.355 mm

	Общая ширина
	2.550 mm

	Внутренняя ширина погрузки
	2.480 mm

	Колесная база
	9.800 mm

	Толщина рамы
	125 mm

	Собственная масса
	7 630 kg

	Размеры
	Высота ССУ = 1.150 mm 
Передняя внутренняя высота = 2.690 mm 
Задняя внутренняя высота = 2.690 mm 
Передняя общая высота = 4.000 mm 
Задняя общая высота = 4.000 mm

	Шасси
	
	 

	Шасси
	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали  QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно  ISO 1726-2. 

	KTL
	Электро - катафорезная обработка шасси

	K-Fix
	[bookmark: _Hlk514417696]Система K-fix 120 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза 

	Ходовая часть
	
	 

	Тормозная система
	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с   RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно   EC Directive 71/320 EEC

	Шины
	6 +1 шт.  385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. Марка шин: Bridgestone 

	Крепление запасного колеса
	1 крепление запасного колеса 

	Оси и подвеска
	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")

	Воздушный цилиндр
	Стальной воздушный цилиндр согласно  EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы

	Клапан управления подвеской
	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола 

	Подъемная ось
	Отсутствует

	Одометр
	Отсутствует

	Опорное устройство
	Jost 24 т. механическая опора 2-х скоростная

	Электросистема
	24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно   ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC). 

	Безопасность груза

	Боковые доски
	Есть

	Боковые отверстия
	4 отверстия в боковой части полуприцепа + дополнительное отверстие для трех боковых досок в нижней части

	Боковые стойки
	4 x 2 раздвижные боковые стойки

	Боковые борта
	Отсутствуют

	Пол
	Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием (водостойкий)

	Задняя панель
	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля с 4 встроенными замками (по два на каждой створке двери) 

	Передняя панель
	Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной

	Крыша
	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед) 

	Подъем крыши
	Отсутствует

	Другое
	 
	 

	Штора 
	Сдвижная боковая штора из материала плотностью  680 gr/m2 (Огнестойкая штора согласно  ISO 3795-1989) 

	
	Сдвижная крыша из материала плотностью 680 gr/m2   (Огнестойкая штора согласно  ISO 3795-1989)

	Дополнительные опции штор
	Отсутствуют

	Натяжной храповый механизм
	Натяжной храповый механизм шторы в задней части

	Безопасность груза
	Сертификат безопасности груза CodeXL отсутствует

	Боковой защитный механизм
	Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC

	Задний буфер
	Стальной задний буфер 

	Брызговик 
	Полный щиток + брызговики

	Задний бампер
	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC

	Колесные башмаки
	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями

	Отражающие полосы и отражатели
	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа Белая и Красная  и 2 отражателя согласно  ECE R70

	Дополнительная Безопасность Груза
	8 х 2 шт.  отверстия под коники

	Лестница
	Задняя выдвижная лестница
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Цена за 1 единицу изделия самовывозом из Новосибирская область, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10. – 5 600 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Условия оплаты: 
100%- предоплата после подписания договора купли-продажи; 
Срок действия коммерческого предложения до 08.08.2025 г.
Видео обзор ISO PAKCS XS K.SCX X Domestic 16,5 м. шторный полуприцеп:

https://youtu.be/Ckjer4pJN-c

https://rutube.ru/video/6f430f943aef5e7bc30db73426e65d29/


С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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