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	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к нашей технике, представляем Вам шторный полуприцеп с бортами NS 3 KB-Mega (M4).
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Технические данные
	Технические параметры
	Единица
	NS 3 KB Mega M4

	A
	Внешняя длина
	мм
	13 830

	B
	Внутренняя длина платформы
	мм
	13 620

	С
	Внешняя ширина
	мм
	2 550

	D
	Внутренняя  ширина платформы
	мм
	2 480

	D1
	Внутренняя  ширина между стойками
	мм
	2 480

	D2
	Внутренняя  ширина между продольными балками  (высокая  продольная балка)
	мм
	2 480

	E
	Внешняя высота
	мм
	4 015**

	F1
	Внутренняя боковая высота – под низ продольной нижней балки (снаружи)
	мм
	2 785

	F2
	Внутренняя высота под продольную балку крыши (поперечина крыши)
	мм
	2 950

	H
	Межосевое расстояние
	мм
	1 310

	K
	Высота седла *
	мм
	950

	L
	Высота платформы
	мм
	1 030

	M
	Pасстояние шкворень - первая ось
	мм
	6 390

	Шины
	
	445/45 R19,5”

	Каличество паллет
	
	34

	Допустимый полный вес
	кг
	36 000

	Допустимый полный вес – технический
	кг
	42 000

	Собственный вес *
	кг
	6 250

	Допустимая нагрузка на ось – техническая  
	кг
	3x9 000

	Допустимая нагрузка на седлo 
	кг
	12 000


* - 15 мм на длине 1 м в передней части
** Внимание - превышена максимальная внешняя высота

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.
Шасси 
· стальная сварная конструкция из высокопрочной стали S700 
· 3 oси SAF/BPW – техническая нагрузка на ось до 9000 kg
· первая ось поднимается в автоматическом режиме с возможностью ручного управления 
· пневматическая подвеска
· клапан поднятия и опускания платформы H-S 

· плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем, отвечающим нормам SAE 

· раздвижные опорные ноги SAF/JOST 
· складные боковые отбойники с логотипом Wielton, изготовлены в соответствии с ЕСЕ
· логотип Wielton на раме полуприцепа

· задние отбойники изготовлены в соответствии с ЕСЕ

· задний стальной бампер, крепление фонарей из лёгкого композита

· возможность поместить стеллажные доски во время загрузки на креплении боковых отбойников

Тормозная система 
· WABCO двухконтурная, соответствует требованиям ADR
· антиблокировочная система EBS 2S/2M  с функцией Vehicle Stability  - „RSP” или  „RSS” или „TRS”
Электрическое оборудование
· 24 v в соответствии с ECE
· задние фары ASPOCK комбинированные:
· стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)

· свет заднего хода, противотуманные фары, указатели поворота (лампочки)

· освещение номерных знаков (LED)
· габаритные огни диодные (LED) 
· боковое освещение диодное (LED)

· светоотражающие таблички 

· розетки для подключения 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов 

Колёса и шины  
	· диски стальные 7 штук
· шины Bridgestone R166 7 штук 445/45 R19,5 для седла 950 мм



Покраска
· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

· антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

· покраска производится в автоматических покрасочных камерах

· цвет рамы RAL 7021 black grey

	


Другое оборудование
· 2 тормозных клина под колёса
· 2 передних крыла и 2 задних - с брызговиками
· корзина для запасного колеса
· инструментальный ящик с замком

· входная складная лестница смонтирована в задней части полуприцепа
· резиновые отбойники расположены вдоль заднего края под стопорными болтами

Надстройка / грузовой отсeк
· пол из водостойкой фанеры с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм, допустимая нагрузка на ось вилочного погрузчика  – 7200 кг

· проушины для крепления груза – система SAFETY LOCK с 76 отверстиями для крепления груза на каждую сторону

· боковой профиль приспособлен для монтажа дополнительных проушин для крепления груза внутри полуприцепа – 19 шт. на сторону

· передвижные стойки с верхним креплением на роликах

· между стойками:
· 4 ряда деревянных досок высотой в 125 мм

· алюминиевые борта высотой в 400 мм 

· угловые привинчиваемые алюминиевые столбики

· натяжка шторы:

· назад – позволяет плавно натянуть штору

· вперёд – натяжной рычаг  для быстрого ослабления шторы 

· передняя алюминиевая стенка, выполнена из усиленной плиты, отвечает требованиям норматива VDI – DIN EN 12642 XL  (нагрузка 13 500 daN)

· две независимо передвигающиеся стороны бокового тента, усиленные, отвечают требованиям норматива VDI – DIN EN 12642 XL  (нагрузка 10 800 daN)

· задние ворота изготовлены из алюминиевых профилей – соответствует нормативу VDI – DIN EN 12642 XL (нагрузка 8 100 daN)

· крыша  HYBRID независимо передвигающаяся как в переднюю, так и в заднюю часть полуприцепа

· передняя стенка изготовлена из усиленной плиты высотой в 1500 мм
Условия гарантии
Производитель предоставляет гарантию на период 24 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.
Сервис 

Список авторизированных сервисов доступен по запросу и на сайте www.wielton.ru.

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям помещённым 

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.      
С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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