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	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
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Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к технике Wielton и представляем Вам шторный полуприцеп NS 3 K (M4).
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	Технические параметры
	Единица
	NS 3 K M4

	K
	Высота седла *
	мм
	1 145

	F1
	Внутренняя боковая высота – под низ продольной нижней балки (снаружи)
	мм
	2610*

	
	Внутренняя боковая высота -  под низ продольной высокой балки (снаружи)
	мм
	2560*

	F2
	Внутренняя высота под продольную балку крыши (поперечина крыши)
	мм
	2 700

	Шины
	
	385/65 R 22,5

	A
	Внешняя длина
	мм
	13 830

	B
	Внутренняя длина платформы
	мм
	13 620

	C
	Внешняя ширина
	мм
	2 550

	D
	Внутренняя ширина платформы
	мм
	2 480

	D1
	Внутренняя ширина между стойками
	мм
	2 480

	D2
	Внутренняя ширина между продольными балками  (высокая  продольная балка)
	мм
	2 480

	
	Внутренняя ширина между продольными балками  (низкая продольная балка)
	мм
	2 430

	E
	Внешняя высота
	мм
	4 000

	H
	Межосевое расстояние
	мм
	1 310

	M
	Расстояние шкворень - первая ось
	мм
	6 390

	Допустимый полный вес 
	кг
	39 000

	Собственный вес **
	кг
	6 140

	Допустимая нагрузка на ось – техническая  
	кг
	3x9 000

	Допустимая нагрузка на седло 
	кг
	12 000


Технические данные
* - 15 мм на длине 1 м в передней части
** c точностью до +/- 4%

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.
Шасси 

· стальная конструкция, сварная, выполнена из высокопрочной стали S700 в соответствии с ISO1726:2003

· 3 oси SAF с дисковыми тормозами – максимальная нагрузка на ось максимально до 9000 kg
· клапан поднятия и опускания платформы H-S 

· плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем, отвечающим нормам SAE, 

· раздвижные опорные ноги SAF с грузоподъёмностью:

· динамическая нагрузка 24 000 kg

· статическая нагрузка 50 000 kg

· боковые складные отбойники с логотипом Wielton, изготовлены в соответствии с ЕСЕ
· логотип Wielton на раме полуприцепа

· задние отбойники изготовлены в соответствии с ЕСЕ 

· задний стальной бампер, крепление фонарей из лёгкого композита

· возможность поместить стеллажные доски во время загрузки на креплении боковых отбойников
Тормозная система 
· WABCO двухконтурная, соответствует требованиям ADR
· антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS”
Электрическое оборудование 
· 24 v в соответствии с ECE

· задние фары ASPOCK комбинированные: стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED), фонарь заднего хода, противотуманные фары, указатели поворота (лампочки)

· освещение номерных знаков (LED)

· боковое освещение диодное (LED)

· светоотражающие таблички 

· розетки для подключения 2х7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке, без соединительных проводов 

Колёса и шины 
	· диски стальные 6 штук

· шины SAVA C4 M+S 385/65/22,5   6 штук.


Покраска
· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

· антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)

· покраска производится в автоматических покрасочных камерах

· цвет рамы RAL 7021 black grey

Другое оборудование
· 2 тормозных клина под колёса
· 2 передних крыла и 2 задних крыла с брызговиками
· корзина для запасного колеса
· инструментальный ящик с замком

· резиновые отбойники расположены вдоль заднего края под стопорными болтами

· входная складная лестница смонтирована в задней части кузова

Надстройка / грузовой отсeк
· пол из водостойкой фанеры с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм, допустимая нагрузка на ось вилочного погрузчика – 7200 кг

· проушины для крепления груза – система SAFETY LOCK с 60 отверстиями для крепления груза на каждую сторону

· боковой профиль приспособлен для монтажа дополнительных проушин для крепления груза внутри полуприцепа – 19 шт. на сторону

· передвижные стойки с верхним креплением на роликах

· между стойками:
· 4 ряда деревянных досок высотой 125 мм

· над полом прикреплён один ряд алюминиевых досок высотой 150 мм 

· угловые привинчиваемые алюминиевые столбики

· натяжка шторы:

· назад – позволяет плавно натянуть штору

· вперёд – натяжной рычаг для быстрого ослабления шторы 

· передняя стенка выполнена из усиленной плиты, отвечает требованиям норматива VDI – DIN EN 12642 XL (нагрузка 13 500 daN)

· две независимо передвигающиеся стороны бокового тента, усиленные, отвечают требованиям норматива VDI – DIN EN 12642 XL (нагрузка 10 800 daN)

· задние ворота изготовлены из алюминиевых профилей – соответствует нормативу VDI – DIN EN 12642 XL (нагрузка 8 100 daN)

· крыша HYBRID независимо передвигающаяся как в переднюю, так и в заднюю часть полуприцепа

Условия гарантии
Производитель предоставляет гарантию на период 24 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.

Сервис 

Список авторизированных сервисов доступен по запросу, а также на нашем сайте www.wielton.ru
Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям, помещённым 

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.
С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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