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 Коммерческое предложение от 05.08.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Полуприцеп шторный ISO PAKCS MAXIMA KCS-XS1 / 90 - 12 / 27, 13,6 м., TIR, подъемная ось, стаканы под коники, запаска, алюминиевая обрешетка, 2023 г.в., новый, vin NL8DAF30300000572 в наличии в г. Ясногорск
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	Технические характеристики

	Высота ССУ, мм
	1150

	Передняя внутренняя высота, мм
	2720

	Задняя внутренняя высота, мм
	2720

	Полная высота в передней части, мм
	4000

	Полная высота в задней части, мм
	4000

	Вместимость европаллет, шт
	34

	Нагрузка на ССУ, кг
	12000

	Нагрузка на оси, кг
	27000

	Полная масса полуприцепа, кг
	39000

	Полная длинна, мм
	13680

	Полная внутренняя длинна, мм
	13610

	Полная ширина, мм
	2550

	Полная внутренняя ширина, мм
	2480

	Колёсная база, мм
	7700

	Высота гуська, мм
	90

	Масса полуприцепа, кг
	6.870 +/- 3%

	Комплектация

	Шасси
	Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали S460 MC, в соответствии со стандартом ISO 1726-2. Изготовлен из двух сварных продольных балок в форме " I " с поперечными балками на необходимом расстоянии. Обработано KTL (гарантия на сквозную коррозию 10 лет)

	K-Fix
	118 отверстий на боковом рейве с двух сторон, каждые 70 мм., что позволяет увеличить вариации крепления груза. Каждая точка крепления груза K-Fix выдерживает нагрузку до  2500 кг.

	Оси
	9х3 оси BPW с дисковыми тормозами

	Подъёмная ось
	Первая подъемная ось.

	Счетчик пробега
	Отсутствует в данной комплектации

	Электросистема
	ASPÖCK Europoint III 24V, контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответсвии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тормозная система
	Антиблокировочная система (ABS соответствует UN ECE R13. Тормозная система KNORR-BREMSE EBS 2S/2M с электропневматической двухконтурной системой , (RSS) 

	Управление подвеской
	Рычаг управления подвеской установлен в задней левой части полуприцепа для регулировки погрузочной высоты.


	Размер шин
	385/65 R22.5

	Количество колёс, шт
	7

	Марка шин
	Bridgestone

	Тип колёсных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	Держатели для двух запасных колес расположены перед осевым агрегатом.

	Опорное устройство
	Механическое с допустимой грузоподъемностью 24 тонны в соответствии со стандартом ISO 1726

	Натяжитель боковой шторы
	Натяжитель боковой шторы находится в задней части

	Code XL
	Выдаётся сертификат соответствия 

	Обрешётка 
	Обрешётка из алюминиевых панелей 20 х 2 шт.

	Карманы для обрешетки
	4 кармана для установки обрешётки на верхней части сдвижной стойки и дополнительный карман в нижней части сдвижной стойки высотой 450 мм.

	Боковые стойки
	3 х 2 шт. раздвижные боковые стойки.

	Борта
	отсутствуют

	
Пол
	Пол из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм. обработан феноловой смолой, допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг в соответствии с DIN EN 283

	Тип крыши
	EDSCHA,  односторонняя сдвижная крыша, открывающаяся сзади

	Ворота
	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля на 4-х петлях, со встроенными замками (по два на каждой створке двери)

	
Передняя панель
	Передняя стальная панель обработанная KTL (гарантия на сквозную коррозию 10 лет) c установленной с внутренней стороны защитной панелью из влагостойкой фанеры высотой 1220 мм.

	Боковая защита
	Боковая защита из стального профиля с покрытием KTL может быть сложена вверх в соответствии с
защита от обгона в соответствии с правилами ЕЭК ООН R73

	Задний отбойник
	«L» тип, стальной

	Брызговики
	В соответствии с требованиями EU 109/2011

	Ящик для инструментов
	Один пластиковый ящик для инструментов. 450х480х600 мм. Расположен за осями

	Тип заднего противоподкатного бруса
	Фиксированный задний противоподкатный брус в соответствии с UN ECE R58.3


	
Светоотражающие полосы
	Красная светоотражающая полоса на створках ворот согласно UN ECE R70

	
	Белая светоотражающая полоса по всей длине боhnjd согласно UN ECE R70

	Лестница
	Задняя выдвижная лестница для доступа в полуприцеп

	Дополнительная Безопасность Груза
	81 х 81 мм. 14 шт по краям полуприцепа и 5 отверстий под конники в центре полуприцепа. 80мм х 80 мм х 1800 мм стойки и отверстия под коники

	Таможенное исполнение
	TIR

	Противооткатные упоры
	2 шт. противооткатные упоры

	Цвет шасси
	MB7350 Nova Grey

	Цвет бокового тента
	RAL 9016 Traffic white

	Цвет средней стойки
	RAL 9005 Jet black

	Цвет тента крыши
	9010 Pure White

	Плотность бокового тента
	900 gr/m2

	Плотность тента крыши
	680 gr/m2



Видеообзор шторного полуприцепа ISO PAKCS KCS-XS1 MAXIMA с подъемной крышей:
https://www.youtube.com/watch?v=6smcOANIPuc

Шторный полуприцеп ISO PAKCS спроектирован и разработан специально с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок.
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Цена за 1 единицу изделия самовывозом из Тульской области 4 450 000 руб., в т.ч. НДС 20%. 
Доставка до Новосибирска + 250 000 руб. в течение 7-8 дней.

Количество: 1 шт. в наличии.

Условия оплаты: 
100%- предоплата; 
[bookmark: _GoBack]Срок действия коммерческого предложения до 08.08.2025 г.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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