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	Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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Уважаемые Дамы и Господа,

Мы благодарим за проявленный интерес к нашей технике, представляем Вам полуприцеп фургон NS 3 F.
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Технические данные
	Технические параметры
	Единица
	NS 3 F

	K
	Высота седла 
	мм
	1 145

	A
	Внешняя длина
	мм
	13 900

	B
	Внутренняя длина платформы
	мм
	13 620

	C
	Внешняя ширина
	мм
	2 550

	D
	Внутренняя  ширина платформы
	мм
	2 480

	E
	Внешняя высота
	мм
	4 000

	F1
	Внутренняя высота
	мм
	2 725

	F2
	Высота прохода через дверь
	мм
	2 665

	Шины
	
	385/65 R22,5”

	H
	Межосевое расстояние
	мм
	1 310

	M
	Расстояние шкворень - первая ось
	мм
	6 390

	Допустимый полный вес
	кг
	39 000

	Количество европаллет
	
	34

	Собственный вес без системы второго пола/со вторым полом
	кг
	7 100 / 7 460

	Допустимая нагрузка на ось – техническая  
	кг
	3x9 000

	Допустимая нагрузка на седлo 
	кг
	12 000


Веса приведены для облегченной конфигурации c алюминиевыми возд.резервуарами и колесными дисками, c точностью до +/- 4%

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.
Шасси 

· стальная сварная конструкция из высокопрочной стали S700 
· 3 oси SAF/BPW – максимальная нагрузка на ось до 9000 kg
· первая ось поднимается в автоматическом режиме с возможностью ручного управления
· пневматическая подвеска
· клапан поднятия и опускания платформы H-S 

· плита сцепки с 2-дюймовым заменяемым шкворнем, отвечающим нормам SAE 

· раздвижные опорные ноги SAF/JOST 
· складные боковые отбойники с логотипом Wielton, изготовлены в соответствии с ЕСЕ
· логотип Wielton на раме полуприцепа
· резиновые отбойники расположены вдоль заднего края под стопорными болтами

· квадратные резиновые амортизаторы на задних углах ®
· задний стальной бампер, крепление фонарей из лёгкого композита

Тормозная система 
· WABCO двухконтурная, соответствует требованиям ADR
· антиблокировочная система EBS 2S/2M  с функцией Vehicle Stability  - „RSP” или  „RSS” или „TRS”
Электрическое оборудование
· 24 v в соответствии с ECE
· задние фары ASPOCK комбинированные:
· стоп-сигналы, позиционные, габаритные огни на полке/ножке около фонаря (LED)

· свет заднего хода, противотуманные фары, указатели поворота (лампочки)

· освещение номерных знаков (LED)
· габаритные огни диодные (LED) 
· боковое освещение диодное (LED)

· светоотражающие таблички 

· розетки для подключения 2X7+15 PIN и розетки EBS на передней стенке без соединительных проводов 

Колёса и шины 
	· стальные диски
· шины Bridgestone R168 385/65/22,5 




Покраска
· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке

· антикоррозионная обработка рамы катафорезом (KTL)
· алюминиевые детали анодированные
· покраска производится в автоматических покрасочных камерах

· цвет рамы RAL 7021 black grey

	


Другое оборудование
· 2 тормозных клина под колёса
· 2 передних крыла и 2 задних крыла с брызговиками
· корзина для запасного колеса
· инструментальный ящик с замком

· входная складная лестница смонтирована в задней части полуприцепа
Надстройка / грузовой отсeк
· пол из водостойкой фанеры с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм, допустимая нагрузка на ось вилочного погрузчика  – 7200 кг

· боковой профиль приспособлен для монтажа дополнительных проушин для крепления груза внутри полуприцепа – 19 шт. на каждую сторону
· надстройка:

· боковые стенки из прочной фанеры 20 мм

· крыша - изотермическая плита 25 мм

· передняя стенка из прочной фанеры 21 мм, фанера 6 мм до высоты 1400 мм, снизу стальной лист 
· передняя и боковая стенки крепятся к раме винтами

· передние и задние алюминиевые стойки привинчены
· защитная плинтусная планка крепится к стене с помощью клея и шурупов

· горизонтальная планка для крепления груза на передней стенке на высоте 1200 мм от пола
· 3 внутренних точки освещения
· задняя дверь из изотермического листа 25 мм, с 2 замками и 5 петлями на каждом полотне двери

· ветрозащитный щит для задней двери

· светоотражающая маркировка контура боковой и задней части полуприцепа

Условия гарантии
Производитель предоставляет гарантию на период 24 месяцев, без ограничения пробега, гарантия на оси указана в гарантийном листе производителя осей.
Сервис 

Список авторизированных сервисов доступен по запросу и на сайте www.wielton.ru.

Клиент обязан пользоваться транспортным средством согласно указаниям помещённым 

в Гарантийной Книжке и Инструкции по обслуживанию.      
С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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