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Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»



Куда: 
Коммерческое предложение от 29.05.2021 г.
Уважаемые господа!
Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз
MEUSBURGER НОВТРАК SW- 451 типа goose-neck под 40-45 футовый контейнер
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полуприцеп-контейнеровоз модели SW-451 предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм. для перевозки следующих видов контейнеров: 
· 1х40 футовый стандартный контейнер, имеющий паз в основании по ГОСТ 18477-79;
· 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79;
· 1х45 футовый стандартный контейнер с пазом в основании.
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категория транспортного средства                                  		     О4

РАЗМЕРЫ
	        габаритная длина
	             13 220 мм

	        габаритная ширина 
	               2 500 мм

	        габаритная высота
	               1 345 мм

	        высота седельно-сцепного устройства
	               1 100 мм

	        колея
	               2 040 мм



ВЕС
	        масса полуприцепа в снаряженном состоянии
	ок. 5 150 кг 

	        масса перевозимого груза, не более
	    40 500 кг

	        полная масса полуприцепа, не более
	    47 000 кг

	        распределение полной массы полуприцепа по осям
	

	        на седельно-сцепное устройство, не более
	    11 000 кг

	        на тележку полуприцепа, не более

	    36 000 кг



ШАССИ
· специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, выполненная из высокопрочной немецкой стали (Производитель Thyssenkrupp Steel S700MC (Perform 700) и SIMAXX700QL/S690QL);
· усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;
· две контейнерные балки JOST с двумя контейнерными замками на каждой;
· выдвижной задний защитный брус алюминиевый Suer в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №58.01;
· два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER); 
· 2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа;
· светоотражающая маркировка белого цвета;
· светоотражающая маркировка красного цвета на задней контейнерной балке;
· 2 противооткатных упора с держателями;
· крылья Parlok над всеми колесами, пара брызговиков за первой и четвертой осью;
· корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления двух запасных колес. 

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ
· 4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF;
· 1-я и 2-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 2-я ось автоматическое управление);
либо 
1-я и 4-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 4-я ось автоматическое управление);
· оснащение средней оси датчиками ABS;
· дисковые тормозные механизмы;
· межосевое расстояние 2510/1360/1360 либо 2510/1360/1820.

КОЛЕСА И ШИНЫ 
· 9 колес (вкл. 1 запасное) стальные диски 11,75 х 22,5;              
· шины 385/55 R22,5 (GOODYEAR).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO
· пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;
· ЕBS – электронная антиблокировочная система;
· конфигурация ABS – 4S/3M;
· кран ручного управления пневмоподвеской;
· информационный блок SMART BOARD
· 2 алюминиевые ресивера;
· тормозные камеры мембранного типа;
· стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;
· комбинированный клапан растормаживания;
· две присоединительные пневматические головки;
· розетка ABS по ISO7638;
· без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
· рабочее напряжение 24 V;
· задние осветительные фонари Europoint III, вмонтированные в защитный брус;
· 2 фонаря освещения номерного знака диодные;
· габаритных боковых фонарей диодные;
· 2 передних габаритных фонаря диодные;
· 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;
· 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;
· 1х15- полюсный штепсельный разьем
· взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;
· без соединительных кабелей с тягачом.

ПОКРАСКА
· все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;
· все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;
· боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;
· диски колес серого цвета;
· цвет шасси RAL 5005 (или по согласованию);
· цвет заднего защитного бруса серебристый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
· два инструментальных ящика из нержавеющей стали;
· брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);
· 2 резиновых отбойника;
· две дополнительные фары рабочего освещения диодные (вмонтированные в задний защитный брус).

[bookmark: _GoBack]Цена с завода в Великом Новгороде 31 500,00 Евро 
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с учетом НДС и утилизационного сбора.
Срок производства июль 2021 г. 
Условия оплаты 10% аванс, остаток 90% - после уведомления готовности к отгрузке с завода-изготовителя.
При оформлении в лизинг возможно бронирование минимальным возвратным авансом 100 000 руб.
Сертификация
Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.
Гарантия
Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.
 Сервисное обслуживание
Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/filter/producer-is-meusburger%20новтрак/apply/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y


Отгрузка 4-х осного универсального контейнеровоза Meusburger Новтрак SW-454 в г. Киров 28.01.2019 г., 1-я и 2-я оси подъемные:
https://youtu.be/T4qf91IvWys

Отгрузка универсального контейнеровоза Meusburger Новтрак в г. Новосибирск 01.12.2018 г., 1-я и 4-я оси подъемные:
https://youtu.be/JLKNWGCa88Y

видео подобного облегченного контейнеровоза под 40-ку на ютубе:

https://youtu.be/GwSWD71vbWU
	
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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