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 Коммерческое предложение от 20.06.2024 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Самосвальный полуприцеп ISO PAKCS DL 50 AL, с алюминиевым кузовом 50 м³, 2024 г.в. в наличии 10 шт., в г. Ясногорск Тульской области 
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	Цена
	84000 евро по курсу ЦБ РФ, в т.ч. НДС 20%, самовывозом из Ясногорска Тульской области.

	Страна изготовления
	Турция

	Год выпуска
	2024

	Гарантия
	1 год

	Производитель
	ISO PAKCS

	Тип ТС
	Самосвальный полуприцеп

	Категория ТС
	Полуприцеп

	Материал
	Алюминий


	Технические характеристики

	Общая длина, мм
	11260

	Длина кузова, мм
	10000

	Внутренняя длина кузова, мм
	9800

	Внутренняя высота кузова, мм
	2125

	Высота кузова, мм
	2225

	Общая ширина, мм
	2550

	Колёсная база, мм
	6845

	Ширина шасси, мм
	1300

	Внутренняя ширина кузова, мм
	2450

	Полная высота, мм
	3930

	Высота ССУ, мм
	1220 

	Положение сцепного шкворня
	1

	Сцепной шкворень
	Стандарт 2”

	Расстояние между осями, мм
	1310

	Собственная масса, кг
	6490

	Нагрузка на ССУ, кг
	12000

	Нагрузка на оси, кг
	27000

	Разрешённая полная масса полуприцепа, кг
	39000 

	Объём кузова, м3
	50

	Комплектация

	Оси
	3 x 9 т, BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами

	Подъёмная ось
	1-я ось подъёмная, автоматическая

	Шины 
	6 шт. Шины 385/65/ R 22.5 Bridgestone

	Тип колесных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	Нет 

	Опорное устройство
	24 т. Механическое, алюминиевое 

	Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	Электросистема
	Aspöck. Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15

	Шасси
	Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии в соответствии с ISO 1726-2 и ISO 1726

	КTL
	Электрокатафорезная обработка шасси. 10 лет гарантия от сквозной коррозии.

	Система крепления кузова/поглощения вибраций
	Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix" 

	Балкон
	Стальная площадка для работы с пологом  

	Гидравлическая система
	5-ти ступенчатый гидроцилиндр HYVA

	Комплект гидравлической системы
	В комплект поставки входит быстроразъемное соединение с шлангом длиной 2,5 м., диаметром 1”.


	Противоподкатная боковая защита
	Алюминиевая противоподкатная защита по бокам согласно UN ECE R73 

	Задний противоодкатный брус
	Регулируемый по высоте алюминиевый противоодкатный брус.

	Крылья
	Пластиковые крылья над каждым из колёс + брызговики на задних крыльях

	
Конструкция самосвального кузова
	Профили с внутренней толщиной стенок 4 мм, толщиной наружной стенки 2 мм, общей толщиной 40 мм и длиной 500 мм вдоль боковой стенки. Конструкция пола состоит из алюминия толщиной 8 мм. сзади (3000 мм.), в то время как алюминиевые листы средней и передней части тоньше (6 мм.), чтобы снизить собственный вес полуприцепа.

	Передняя панель
	Передняя панель изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 5 мм., устойчива к истиранию и ударам.

	Задняя панель
	Задняя панель изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 5 мм., устойчива к истиранию и ударам. Имеет конструкцию клапан/ворота с двумя зерновыми люками.

	
Герметичность
	Для обеспечения герметичности кузова в комплектацию включены дополнительные фиксаторы задней панели и резиновая прокладка.

	Принадлежность 
	Кузов подходит для перевозки песка, гравия, сыпучих грузов. Не подходит для перевозки жидких грузов.

	
Полог
	Скатывающийся в рулон полог, на алюминиевую трубу и рукоятку. Плотность материала 680 г/м2. Сворачивается на правую сторону. Рабочая температура от -40 °C до +70 °C 

	Штанги полога
	В комплект входят 4-ре штанги устанавливаемые в кузов полуприцепа.

	Система помощи при разгрузке
	Система помощи при разгрузке обеспечивает автоматический спуск воздуха из пневмосистемы задней оси для достижения устойчивости и снижения центра тяжести.

	Система предупреждения от опрокидывания 
	Система предупреждения от опрокидывания "Tilt Alert" предупреждает водителя о критическом отклонении на неровной разгрузочной поверхности при отклонении более 3°

	Система предотвращения от движения при разгрузке
	Оснащен специальной "предохранительной" функцией тормозной системы, которая предотвращает движение при выполнении операции разгрузки.

	Противооткатные упоры 
	2 шт. пластиковые противооткатные башмаки 

	Рабочий свет
	2 шт. дополнительные лампы синхронизированные с фонарями заднего хода

	Цвет шасси
	MB 7350. Серый. 

	Цвет надстройки
	Красный, синий, белый

	Цвет тента
	RAL 3002. Красный.



Количество: 10 шт. в наличии.

Цена за 1 единицу изделия самовывозом из Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53: 84000 евро по курсу ЦБ РФ, в т.ч. НДС 20%.

Условия оплаты: 
100%- предоплата после подписания договора поставки; 
Срок действия коммерческого предложения до 25.06.2024 г.
Видеоозор ISO Packs DL 50 2024 г.в. Алюминиевый самосвал:
https://www.youtube.com/watch?v=57nsrm99eHk

Видеообзор аналогичного полуприцепа 45 кубов – 
https://www.youtube.com/watch?v=aDV_C_Lr-D4
[bookmark: _GoBack]
https://www.youtube.com/watch?v=FB5xwTVWoko
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnye/samosvalnyy-polupritsep-kassbohrer-dl-45-al-2022-g-v-v-nalichii-/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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CHASSIS: 9660 MM

Tarpaulin is not included in height measurements.
Tarpaulin Height : 230 MM
MODEL mMA3

D E L

F FE | FT K
KSKAA/45-12/27 | 45

11260 | 10000 | 1430 | 5535 | 1310 | 1670 | Max.450 | 1850 | 3500 | 3500 | 520 43 220 | 9170

KSKAA/50-12/27 50 11260 | 10000 | 1430 | 5535 | 1310 | 1670 | Max. 450 | 2050 | 3700 | 3700 720 43 208 9370
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