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Коммерческое предложение от 09.02.2022 г.
Алюминиевый полуприцеп материаловоз (цементовоз). 31 м3. 3 оси BPW. 
Без компрессора. Kassbohrer SSL 31 / 2 - 10 / 24 RU в наличии в Москве
[image: C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Цементовоз 31 м3\iloveimg-compressed (1)\DSC04327.jpg]

[image: ]
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/materialovoz-tsementovoz-31-m3-kassbohrer-ssl-31-2-10-24-ru-/

	[bookmark: _GoBack]Полуприцеп-материаловоз SSL 31 с оптимальными характеристиками для перевозки сыпучих грузов.

	

	Производитель
	Kässbohrer

	Страна
	Германия, Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп цистерна

	Категория ТС
	Прицеп

	Материал
	Алюминий




	Цена (за единицу товара)
	75970 евро. (включая НДС 20% и утилизационный сбор) самовывозом из Москвы

	Количество (ед.)
	1 ед.

	Год выпуска
	2021

	Гарантия
	1 год



Коммерческое предложение

	Основные размеры

	Длина
	10 150 мм

	Диаметр цистерны
	2550 мм

	Высота
	3850 мм

	Передний безопасный радиус
	1130 мм

	Задний безопасный радиус
	2100 мм

	Колесная база
	6450 мм

	Межосевое расстояние
	1310 мм

	Высота ССУ
	1220 мм

	Толщина стенки цистерны
	4,5 мм

	Толщина стенки конуса
	5 мм

	Технические характеристики

	Объем цистерны
	31 m3

	Масса без нагрузки
	4,703 kg

	Полная масса
	39,000 kg

	Максимально допустимая нагрузка на тележку
	27,000 kg

	Максимально допустимая нагрузка на ССУ
	12,000 kg

	Рабочие параметры

	Рабочая температура
	-20/80°C

	Рабочее давление
	2.0 bar

	Тестовое давление
	3.0 bar

	Цистерна

	Цистерна
	Корпус цистерны сварной, самонесущего типа, облегченной конструкции, сварен из высокопрочного алюминиевого сплава. Соответствует директиве EX 97/23. 

	Количество отсеков
	1

	Конструкция
	2 загрузочных конусных отсека с системой аэрации в нижней части

	Загрузочные горловины
	2 загрузочные горловины - 2 х DN450

	Воздуховод
	Верхний воздуховод : 2" сзади

	
	Боковой воздуховод слева :3" спереди

	Обратный клапан
	Обратный клапан из латуни направленный вверх

	Площадка обслуживания
	Трап из перфорированного алюминиевого листа с левой стороны шириной 400 мм.

	Поручни площадки обслуживания
	Алюминиевые, изготовлены согласно декларации UVV

	Лестница
	Алюминиевая лестница слева сзади

	Разгрузочная линия

	Разгрузочная линия
	Разгрузочная линия проходящая через лонжерон рамы с левой стороны  DN100

	Соединение с разгрузочной линией
	Алюминиевый клапан Storz DN100

	Компрессор
	Без компрессора

	Разгрузочный рукав
	2хDN100 5000 мм.

	Держатели для рукавов
	2хDN200 5000 мм. с правой стороны

	Шасси

	Шасси
	Алюминиевая профильная полурама

	Оси
	BPW с дисковыми тормозами, 22,5", модель супорта TSB4309

	Подъемная ось
	1я подъемная ось 

	Тормозная система
	Wabco EBS 2S / 2M  

	Система управления подвеской
	Электронная система контроля подвески  (ECAS) (компания WABCO)

	Одометр
	Без счетчика пробега

	Манометр 
	1 манометр

	Колеса и диски
	Шины размерности 385/65 R22,5 -7 шт. (европейского бренда); стальные диски

	Держатель запасного колеса
	Держатель запасного колеса

	Опорное устройство
	2 по 12 тонн опорное устройство JOST

	Ящик
	1 ящик расположенный в корпусе цистерны с крышкой открывающейся вверх

	Брызговик
	Противоразбрызгивающие крылья

	Рабочий свет
	1 лампа рабочего освещения для работы в тёмное время суток

	Колпачки гаек
	Колпачки колёсных гаек, всего 60 шт. с логотипом «К»

	Другое

	Цвет шасси
	Чисто белый

	Цвет надстройки
	Чисто белый

	Боковые отражатели
	желтый

	Задние отражатели
	красный



видеообзор Муковоз, цементовоз Kassbohrer

https://www.youtube.com/watch?v=0oykq-TiPEE&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=51

Видео полуприцеп материаловоз Kassbohrer SSL 35 (цементовоз)
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1PR0oZPX4&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=13




	

	

	Описание и условия

	Описание и условия


[bookmark: _MailEndCompose]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru Представительство в Санкт-Петербурге: 8-911-981-65-75, maxcar78@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 540601001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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