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Куда:
Коммерческое предложение №071Т от 09.04.2021 г.
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
[bookmark: _GoBack]\
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях РФ, с НДС. Самовывоз г. Тверь.
Трал с передним заездом Specpricep 9942D4, 60 тонн под заказ
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	Обозначение полуприцепа
	Specpricep 9942D4 (994294)

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	60 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	14 800

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг., ориентировочно 
	74 800

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


28 000
48 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

15 500
2 540
3 600

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями 
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
6 340
 2 540
3 040
520

	Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм
	Под тягач заказчика 

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали

	Настил
	Металлический

	Опора
	Опорой является гидроцилиндр

	Подвеска
	Пневматическая,  с краном изменения высоты платформы  

	Количество осей, шт.
	4 
1-2-я стационарные 
3-4-я самоустанавливающаяся

	Оси, производитель.
	 ROR пр-ва Италия

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины
	235/75 R17,5 Кама NT-202

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81.

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- вставные уширители нижней площадки до 3040 мм.,
- автономная гидростанция ЭГА, 3 кВт, 24 В,                               
- трапы спереди;
- кронштейны под трапы для заезда на колесную тележку;
- лебедка для подъема запасного колеса; 
- люк для обслуживания гусака;
 - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм;
- грунтозацепы на раме;
- оцинкованный направляющий брус (стопора
  от бокового смещения),
- петли для закрепления груза
- петли для увязки груза внутри колесной
  тележки;
- брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки
  негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими 
  фонарями. 
- розетка под проблесковый маяк.
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	Ориентировочно 6 320 000,00 рублей с НДС 20 %

	Срок поставки:
	110-180 рабочих дней в зависимости от марки осей

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 25%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.



*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.
Дополнительные опции:
- Оси и подвеска BPW пр-ва Германия	                                                  + 360 000,00 рублей с НДС; 
- Оси и подвеска SAF, Gigant пр-ва Германия 		                         + 270 000,00 рублей с НДС;
- Съемные трапы (аппарели) для заезда с платформы на колесную тележку + 60 000,00 рублей с НДС;
- Трапы приставные металлические для заезда сзади на колесную тележку  + 70 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке                                                           + 50 000,00 рублей с НДС;
- проблесковый маяк с кронштейном                                                                   + 10 000,00 рублей с НДС.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-s-perednim-zaezdom-specpricep-994294-60/

Видео тралы с передним заездом (detachable gooseneck) для гусеничной техники от 25 до 80 тонн https://www.youtube.com/watch?v=q1sqKj5HanU

Обзор трал с передним заездом Спецприцеп 994293, 2018 г. в Новосибирске, 45 тонн:
https://youtu.be/8rqz1l6nEoI

трал с передним заездом SpecPricep 994294 (отстегун, корыто) 4 оси GIGANT:
https://www.youtube.com/watch?v=2QW-rnRH8ZA&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=18&t=0s

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.
посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

[bookmark: _MailEndCompose]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/

_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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