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Кому: 
  			
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях 
самовывоза г. Тверь.
Низкорамный облегченный трал-телескоп Specpricep 9942L3
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942L3

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	30 000/25 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	10 200

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	44 200

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


14 700
29 500

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина (в полностью раздвинутом положении)
- ширина
- высота (max)
	

13 915 (19 915)
2 540
2 800

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина (в полностью раздвинутом положении)
- ширина (с уширителями)
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
9 300 (15 300)
2 540 (3 000)
880

	Высота ССУ, мм
	Под тягач заказчика

	Передний радиус ометания полуприцепа, мм
	2 000 (или 2 340)

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали. 

	Настил
	Комбинированный (металл + дерево (бук))

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии В 200 Т. 

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающиеся)

	Межосевое расстояние, мм
	1360-2510

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5 

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS Wabco c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.
Розетка ABS: ABS ISO 7638 (7 полюсная)

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) 

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75.
Электрооборудования SIM (Португалия)
Соединительные разъемы по ГОСТ 9200-76:
- ПС-325 (7-ми полюсная), 
- ПС-326 (7-ми полюсная)

	Комплектация:

	- раздвижка по одной балке с возможностью
  фиксации ориентировочно каждые 1000 мм,
- подготовка под уширители,
- съемный инструментальный ящик на гусаке,
- передвижной стол 250х2500 мм,
- приставные стальные трапы и кронштейны под трапы,
- длина площадки на гусаке 3500 мм,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака,
- петли для закрепления груза и на гусаке
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки
  негабаритного ТС с мерцающими огнями, 
- проблесковый маячок в задней части полуприцепа,
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	3 350 000 рублей с НДС 20%

	Срок поставки:
	50 рабочих дней 

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 40%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Дополнительные опции:
- Оси BPW пр-ва Германия                                                             + 272 000 рублей с НДС;
- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия 	                                           + 204 000 рублей с НДС;
- Замена стальных приставных трапов на алюминиевые              + 80 000 рублей с НДС;
- Выдвижные уширители до 3145 мм с ящиками под них           + 200 000 рублей с НДС;
- Стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                    + 20 000 рублей с НДС;
- Smart Board                                                                                       + 55 000 рублей с НДС;
- проблесковый маяк с кронштейном                                               + 10 000 рублей с НДС.
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничество.
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-teleskop-oblegchennyy-spetspritsep-9942l3-30-25/

Видео низкорамного трала раздвижного до 20 метров SpecPricep 9942L4:
https://www.youtube.com/watch?v=3VDaZG8c4AI&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=69

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/

_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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