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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер завода "Grunwald" на территории Российской Федерации


		
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Дата 01.09.2024 г.
ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ GRUNWALD – Gr.C-L4 (4-х осный, Универсальный)
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	Типы контейнеров
	Типы 1C (20 Ft) + (2 х 20 Ft), 1CCC (20 Ft HC) 
1А (40 Ft) с пазом, 1AAА (1x40 Ft HC) 

	Допустимая полная масса, кг
	47 000

	Собственная масса, кг  
	 5 800  

	Нагрузка на осевой агрегат, кг
	36 000

	Нагрузка на ССУ, кг
	11 000 

	Высота ССУ, мм
	1 100 



Конструкция шасси
· Сварная рама технологичной конструкции выполнена из высокопрочной стали.
· Два положения шкворня.
· Грузовая площадка в задней части полуприцепа (разборная).
· 12 фитингов. 
· Механическое двухскоростное опорное устройство.
· Боковая и задняя противоподкатная защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Осевой агрегат
· 4 оси, 9 000 кг каждая.
· Марка осей HJ. 
· Пневматическая подвеска.
· 1-я и 4-я оси – подъемные, (Принудительный подъем/ опускание управление в ручном режиме).
· Межосевые расстояния 2510 мм + 1360 мм + 1360 мм. (1-ая ось вынесена на 2510 мм) 
Тормозная система
· Тормозные механизмы дискового типа.
· Модулятор SORL ABS / VIE EBS / либо аналог.
· Средство контроля нагрузок на оси (4-е манометра)
Электрооборудование
· Светодиодная оптика.
· Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.
Шины и диски
· Ошиновка односкатная, размерность 385/55 R22,5. 
· Количество колес 8 + 1 запасное. 
· Шины на Выбор производителя. 
· Стальные диски.
Лакокрасочное покрытие
· Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий. 
· Окраска в различные цвета по системе RAL (на выбор Грюнвальд) 
Прочее оборудование
· Противооткатные упоры.
· Инструментальный ящик.
Сертификация
· Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.


	Условия оплаты и доставки

	Итоговая стоимость
	Условия оплаты

	Количество: 1 ед.
Стоимость за 1 ед - 3.900.000 Рублей с НДС*
*В случае увеличения ставок налогов и сборов на Товар, введения новых налогов и сборов на Товар либо увеличения отпускных цен на Товар производителем Товара, Продавец вправе увеличить стоимость Товара на сумму новых налогов и сборов на Товар, на сумму увеличения существующих налогов и сборов на Товар либо на сумму увеличения отпускных цен на Товар.
	  50 000 аванс 
  доплата по факту готовности к отгрузке
Или в случае лизинга - 100 % предоплата от лизинговой компании на основании уведомления Продавца о готовности ТС к отгрузке 


Срок действия коммерческого предложения: 7 (семь) календарных дней
* Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ.  Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.


С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон
т. 8-800-234-32-42 – многоканальный
maxcar54@mail.ru  - email
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал
https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 
https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 
https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube
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