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 Коммерческое предложение от 13.01.2022 г.
Уважаемые господа!
Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
	Раздвижной низкорамный трал-телескоп Kässbohrer K.SLH 8 - 2A / 6H - 30 / 96 с 8 осями и гидравлическим приводом управления, Грузоподъемность 93,5 тонн предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.
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	Производитель
	Kässbohrer

	Страна
	Германия/Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	260 000 ЕВРО, со скидкой до 31.01.2022 г. 250 000 ЕВРО

	Количество (ед.)
	1

	Год выпуска
	2022

	Срок поставки
	В наличии в Турции, доставка до Ясногорска составит 40 рабочих дней

	Гарантия
	1 год



	Размеры:

	Длина платформы
	15 500 мм

	Длина гуська
	3 900 мм

	Общая ширина
	2 750 мм

	Общая длина
	19 400 мм

	Длина раздвижной платформы
	22 500 мм

	Высота ССУ
	1 450 мм

	Высота платформы
	968 мм ( мин. 848 мм)

	Колесная база
	12 445 мм

	Межосевое расстояние 
	1 360  мм

	Собственная масса
	(32 500 + 3%) кг

	Технические характеристики:

	Нагрузка на оси
	96 000 кг

	Нагрузка на ССУ
	30 000 кг

	Технически допустимый вес, брутто
	126 000 кг (при скорости движения 40 км/ч)

	
	126 000 кг (при скорости движения 60 км/ч)

	
	126 000 кг (при скорости движения 80 км/ч)

	Тормозная система
	Wabco EBS 4S/3M, двухконтурная электро-пневматическая + 2S/2M

	Количество осей
	8 осей

	Оси
	8 x 12 т, BPW с гидравлической подвеской и барабанными тормозами,
Стандартная высота хода Гидропневматическая подвеска -160 +120 мм.

	Подъемная ось
	1, 2, 3, 4 оси подъемные

	Тип управления
	6 осей гидравлическое рулевое управление, 1-я ось с автономным управлением и 2-я фиксированная ось,
Проводной или беспроводной пульт дистанционного управления входит в комплект для управления рулевым управлением Оснащен полуавтоматическим насосом с приводом от электродвигателя

	Шины
	33 ед. Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)

	Держатель запасного колеса
	1 х Держатель запасного колеса

	Электрика
	Электрическая система с 24V со светодиодными боковыми лампами, 2x7 пиновым и 1 х 15-ти пиновым разъемами согласно нормам UN ECE R48 и A DR.

	Шасси
	Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC, согласно Стандарту ICO 1726
	

	Шкворень
	2” и 3,5”

	Аппарели
	нет

	Уширители
	230 - мм оцинкованная сталь профиль расширение кронштейны

	Кольца крепления груза
	4х2 ( 13 400) 11х2 ( 10 000 )

	Коники и карманы
	6х2 карманов сбоку для коников размером 68 мм х 102 мм



Цена за 1 единицу 2022 г. в. в указанной выше комплектации составит:
260 000 ЕВРО, со скидкой до 31.01.2022 г. 250 000 ЕВРО в т.ч. НДС 20%.

Количество: 1 единица. 
Срок поставки: до 10.03.2022 года. 

Отгрузка: со склада в Ясногорске Тульской области, либо доставка до вашего города попутным тягачем по согласованию.

Условия оплаты: 
20% - предоплата после подписания договора поставки;

Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2022 г.
Видеообзор 8-ми осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB8E:
https://www.youtube.com/watch?v=Di4Wblyhwj0
 
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/razdvizhnoy-nizkoramnyy-tral-teleskop-k-ssbohrer-k-slh-8-2a-6h-30-96/
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8-913-477-09-39 (служебный)
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Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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