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Куда: 

Уважаемые господа!
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Коммерческое предложение №0423Т от 10.03.2021 г.
Низкорамный 3-х осный трал СпецПрицеп 9942L3, 2021 г., 9300*2545 мм., ССУ-1150 мм., 
оси BPW, закидные уголковые трапы 16,5 гр., в наличии 
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	Обозначение полуприцепа
	994273

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	45 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	9 500

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	54 500

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес трехосной тележки
	


20 000
34 500

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
9 300
 2 545
900

	Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм
	1 150

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом

	Подвеска
	Пневматическая, BPW (пр-во Германия), с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	3 
1-2-3-я стационарные

	Оси, производитель.
	BPW (пр-во Германия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5  КАМА NT-202

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	50 мм (2'') по ГОСТ 12017-81

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы механические уголковые, 
  с углом заезда 16,50,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса,
- уширители выдвижные с ящиками для укладки под гусаком,
- люк для обслуживания гусака
- алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- грунтозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения),
- петли для закрепления груза
- брызговики,
- карманы под стойки 8 шт.,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими фонарями, 
- розетка под проблесковый маяк
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 


Цена полуприцепа в данной комплектации составляет самовывозом из г. Тверь:
   3 420 000 руб., в т.ч. НДС 20%. 

Дополнительные опции, которые можно добавить в данный трал: 
- вставные стойки 1000 мм., 4 пары                                                              + 80 000,00 рублей с НДС;
- металлоконструкция с тентом на гусаке                                                    + 50 000,00 рублей с НДС;
Срок действия коммерческого предложения до 30.03.2021 г.

          Гарантия: 12 месяцев.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-spetspritsep-994273-45-ugolkovye-trapy/
[bookmark: _GoBack]
посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

[bookmark: _MailEndCompose]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru Представительство в Санкт-Петербурге: 8-911-981-65-75, maxcar78@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 540601001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
image3.jpeg
3750 max

Boos™*

00"
705
= &
Q
0 240" A L _
- =
295 H—'—U’UL“"
[} 785"
215

ML

IR ANEE R





image1.jpeg




image2.jpeg




image4.jpeg
./, B GPECPRICEP




image5.png




