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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер завода "Grunwald " на территории Российской Федерации




Коммерческое предложение от 23.09.2024 г.
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП GRUNWALD С КУЗОВОМ ОБЪЕМОМ 44 КУБ.М — Gr.TI49-AB-SS-1220
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	Допустимая полная масса, кг
	47 000

	Собственная масса, кг, ок.
	8 300

	Нагрузка на осевой агрегат, кг
	36 000 

	Нагрузка на ССУ, кг
	11 000 

	Высота ССУ, мм
	1 220 



Конструкция шасси
· Сварная рама, полки лонжеронов выполнены из сплошной катаной полосы.
· Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.
· Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.
· Складной задний противоподкатный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.
· Боковая противоподкатная защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.
Конструкция кузова
· Борта кузова выполнены из полого наборного алюминиевого профиля.
· Передняя стенка из листового алюминия дополнительно усилена вертикальными швеллерами.
· Задняя стенка из листового алюминия с двумя вариантами раскрытия: в виде подвесного заднего борта  
по классической самосвальной схеме и по схеме двустворчатых распашных ворот.
· Задняя стенка имеет два грузовых люка для выгрузки в бункер.
· Пневматические замки запирания задней стенки кузова.

Гидравлическая система
· Гидроцилиндр Binotto.
Осевой агрегат
· 4 оси HJ (Huajing), грузоподъемностью 9 000 кг каждая.
· Пневматическая подвеска. 2 подъемные.
Тормозная система
· Тормозные механизмы дискового типа.
· Модулятор АBS.
Электрооборудование
· Светодиодная оптика.
· Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.
Шины и диски
· Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное. 
· Шины на выбор Производителя. 
Лакокрасочное покрытие
· Цвет рамы RAL 7021.
· Цвет кузова RAL 7004.
Прочее оборудование
· Корзина для двух запасных колес.
· Скручиваемый вбок тент.
· Противооткатные упоры.
· Рукомойник с дозатором для мыла.
· Два фонаря заднего хода.
Сертификация
· Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.


	Условия оплаты и доставки

	Итоговая стоимость
	Условия оплаты

	Стоимость за 1 шт. – 6 500 000 Руб. с НДС
	По договоренности

	Срок производства
	Условия отгрузки

	В наличии
	Самовывоз – МО, г. Химки, Квартал Клязьма 1Бс1 



Гарантия
· 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега, но не более 24 месяцев с момента производства.
С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон
т. 8-800-234-32-42 – многоканальный
maxcar54@mail.ru  - email
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал
https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 
https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 
https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube
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