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ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "РИАТ" на территории РФ
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
Предлагаем Вам к поставке самосвальный полуприцеп самосвальный полуприцеп РИАТ Box-Type 924900-315 собственного производства.

Полуприцепы предназначены для транспортировки инертных грузов со следующими техническими характеристиками:
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	Модель (полное обозначение)
	924900 

	
	Технически допустимая
	Разрешённая

	Позиция шкворня (1 / 2)
	4х2
	6х4
	4х2
	6х4

	Масса, кг:

снаряженная
	                                         7 800

	перевозимого груза
	30 600
	33 000
	24 200
	26 100

	Полная
	38 400
	40 800
	31 900
	33 900

	нагрузка на ССУ
	11 400
	13 800
	9 400
	11 400

	нагрузка на тележку
	27 000
	27 000
	22 500
	22 500

	Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм
	10 000х2550х3235

	Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм
	8 200х2390х1650

	Высота ССУ
	1350 / 1240/ 1100

	Колея, мм
	2050

	Объем платформы, м3
	32,5


Наши преимущества

    Оси опрокидывания кузова расположены ближе к задней оси это сводит к минимуму вероятность поломки подвески.

     Устойчивость лонжеронов к повреждениям при эксплуатации на плохих дорогах за счет применения высокопрочной стали для верхних и нижних полок лонжеронов рамы.

     Контроль нагрузки на оси системой WABCO OptiLink  в базовой комплектации - нет перегрузок и нет штрафов при прохождении весового контроля. (Одна из часто встречающихся, можно сказать, насущных проблем — «перегруз». Благодаря системе WABCO OptiLink Вы сможете контролировать нагрузку на каждой оси и соответственно более уверенно проходить весовой контроль, не переживая за перегруз)

     Комплектация механизмом фиксации кузова избавляет от вибрации и ослабления крепления кузова к раме.

    Гарантия от сквозной коррозии 10 лет. При окраске изделий применяется ЛКМ PPG Industries. Подготовка металла соответствует стандарту ISO 8501, а покрытие PPG SELEMIX полностью соответствует Европейскому стандарту ISO 12944.

     В базовой комплектации передняя ось полуприцепа выполняется подъемной – для экономии топлива до 5% и уменьшения износа шин при движении без загрузки.

Характеристики кузова:

Полуприцеп-самосвал предназначен для перевозки инертных грузов, оборудован металлической платформой. Платформа: стальная, типа Box-Tipe.

Задний борт комбинированный, варианты открывания: а) на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова; б) распашные ворота, с механическими запорами. 

В передней части рамы имеется фиксированная площадка с

лесенкой
· самосвальный кузов с задней разгрузкой;

· угол опрокидывания назад 45 гр.;

· материал кузова: сталь S500MS;
толщина основания 5 мм.;

толщина боковых стенок 4 мм.;
· задний борт:

а) на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;
б) распашные ворота, с механическими запорами.
· тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для обслуживания тента.
Характеристики шасси:

· рама полуприцепа изготовлена из стали 09Г2С;

· верхняя и нижняя полки лонжеронов из стали STRENX 700MC;

· опорное устройство и шкворень 2” BPW (Германия);

· высота ССУ –1240/ 1100
· запасное колесо установлено на переднем борту полуприцепа.

Оси и подвеска:

·   три оси и пневмоподвеска: BPW (Германия);

· Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;

·  межосевое расстояние 1 310 мм;

·  передняя ось подъемная.
Шины и диски:

· ошиновка односкатная, количество колес 6 шт. + 1 шт. запасное;

· автошина КАМА 385/65R22,5;

· диски ЧКПЗ.
Тормозная система:

· тормозные механизмы барабанного типа;

· WABCO ABS
Электрооборудование: 

· двухпроводная система, рабочее напряжение 24V BBW ERMAX (BPW Германия);

· два задних комбинированных фонаря ERMAX (BPW Германия);

· два фонаря полного габарита ERMAX (BPW Германия);

· два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;

· шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;

· два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на заднем противоподкатном брусе.
Гидравлика:

· гидроцилиндр – на усмотрение производителя 
   Покраска:

· все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

· лакокрасочное покрытие толщина более 180-200 мкм, PPG (Италия).

· цвет рамы – черный;

· цвет кузова – по желанию клиента.
Прочее оборудование:

· система безопасности и контроля WABCO OptiLink с функцией контроля нагрузки на оси полуприцепа;
· 6 полных крыльев, резиновые брызговики на двух задних крыльях BPW (Германия);

· 2 стопорных башмака с держателем;

· держатель для одного запасного колеса;

· задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

· светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

Стоимость полуприцепа на осях BPW – 4 200 000 руб. с НДС.
· Гарантийные условия: на лакокрасочное покрытие 24 месяца, гарантия на гидроцилиндры, оси, подвеску, тормозную аппаратуру, опорные устройства, входящие в комплектацию полуприцепа предоставляется заводами изготовителями.  

С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 - многоканальный
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)


maxcar54@mail.ru 

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал

https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 

https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 

https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube


