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Куда: 

Коммерческое предложение №0185Т от 09/12/2021 г.
Уважаемые господа!
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Облегченный трал с передним заездом Specpricep 9942D3 под заказ.
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942D3

	Тип полуприцепа
	Автомобильный трехосные

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	30 000

	Масса базового полуприцепа, кг, ориентировочно
	8 800

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	39 300

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес трехосной тележки
	


14 000
25 300

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (max)
	

14 440
2 545
3 145
3 900

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
6 500
2 545
3 145
550

	Высота ССУ
	Под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы и раздвижная часть изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Металлический

	Опора
	Опорой является гидроцилиндр

	Дорожный просвет, мм, не менее:
- под осями колес
- под платформой 
	
180
250

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+120 мм)

	Количество осей, шт.
	3 (1-2-3-я стационарные)

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
14
2

	Шины
	235/75 R17,5 Кама

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS Wabco c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) 

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- уширители выдвижные до 3145 мм + 450 кг.
- автономная гидростанция ЭГА (24В) + 50 кг.
- трапы спереди закидные, раздвижные,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
 - грунтозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения),
- петли для закрепления груза
-  брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, 4 шт. с мерцающими фонарями, 
- розетка под проблесковый маяк
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: черный

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена указана с учетом утилизационного сбора и на условиях самовывоза из г. Тверь:
	4 410 000,00 рублей с НДС 20%.

	Срок поставки:
	Июль 2022 г.

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 30%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.



Достака до Новосибирска 120 руб. в течеие 10 рабочих дней с момента полной оплаты.
Дополнительные опции:
- проблесковый маяк                                                                             + 15 000,00 рублей с НДС;
Срок поставки июль 2022 г..
Условия оплаты –  предоплата 30%, окончательная оплата после получения уведомления о готовности полуприцепа к отгрузке.
Срок  действия коммерческого предложения до 15.12.2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=i7NjVUw61ow&t=14s


Обзор трал с передним заездом Спецприцеп 994293, 2018 г., 45 тонн
https://youtu.be/8rqz1l6nEoI

Обзор трал-телескоп с передним заездом СпецПрицеп 994294, 65 т., отгрузка 29.03.2019 г. в Ярославль
https://youtu.be/pi14uJ6fmDY


посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/

_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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