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Коммерческое предложение от 03.03.2024 г.
Уважаемые господа!

	 Полуприцеп-контейнеровоз ISO PAKCS MULTICONT K.SHF.S / 20 - 12 / 27
спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований. 
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	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна
	Германия/Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Контейнеровоз



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	33 075 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, (включая НДС 20%) 

	Количество (ед.)
	2 шт. в наличии в Ясногорске

	Год выпуска
	2023

	Гарантия
	1 год



	Технические данные

	Общая длина
	7.235 мм

	Колесная база
	4.500 мм

	Общая ширина
	2.550 мм

	Толщина гуська
	160 мм

	Высота ССУ 
	1.150 мм

	Нагрузка на оси (допустимая)
	27.000 кг

	Нагрузка на ССУ
	12.000 кг

	Собственная масса (±%3)
	3 450 кг

	Полная масса полуприцепа
	39.000 кг

	Ходовая часть

	Контейнерные замки
	2х2 шт. контейнерных замков для перевозки 1х20 ft контейнеров

	Оси и подвеска
	3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами 

	Подъемная ось
	Есть, первая

	Тормозная система
	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC

	Электросистема
	Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC

	Шины и диски
	6 шт. 385/65 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка: Bridgestone

	Крепление запасного колеса
	Отсутствует

	Опорное устройство
	24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное

	Шасси
	Высокопрочное шасси из стали ST-52 с KTL обработкой и покраской, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии 

	Другое

	Противоподкатная защита
	Боковое защитное устройство в соответствии с UN ECE R73

	Грязезащитные щитки
	6 шт.

	Задний бампер
	Оснащен фиксированным бампером с амортизатором в соответсветсвии с правилами  UN ECE R58

	Буфер задней рампы
	Стальной буфер 

	Знаки и лейблы
	2 UN ECE R48  Задние отражатели

	
	2 пластиковых противооткатных башмака

	Цвет шасси
	MB 7350 Nova Grey



Место отгрузки: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53
Фото скачать с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-s-20-pod-20-fut-/
Видео подобного танк-контейнеровоза:
[bookmark: _GoBack]https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA&t=4s
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

	

	

	Описание и условия

	Описание и условия





Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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