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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов Zaslaw на территории РФ
Юр. адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10



ПРОДУКТ: полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая стена, ~47 м3
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		Длина внутренняя
	8 780 мм*

	Ширина внутренная
	2 460 мм*

	Высота внешняя
	3 640 мм*

	Высота внутренняя
	2 100 мм*

	Высота платформы
	1 520 мм*

	Длина внешняя
	10 210 мм*

	Объём кузова
	47 м3*

	Собственнный вес
	6 250 кг* ±4%

	Грузоподъёмность
	31 750 кг*

	Допустимая полная масса
	38 000 кг*

	Высота седла тягача
	 1 200 мм*


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.




ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1. конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип DOMEX 700 MC, дважды поддана дробеструйной обработке [очищенная металлическими шариками [гранулами] под давлением]. Шасси оцинкованное горячим способом.
1. опорные ноги – технические ZASLAW,
1. сцепной шкворень 2”,
1. задний бампер - уклонный, 
1. проушина для буксировочного троса. 

ОСИ, ПОДВЕСКА: 
· 3 оси SAF технической грузоподьёмностью 9 000 кг каждая,
· пневматическая подвеска, укрепленая,
· механизм подъёма оси – двусторонний, 

ТОРМОЗА:
1. SAF дисковые.

ПНЕВМАТИКА:  
1. двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,
1. розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],
1. парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси, 
1. манометр измерения давления,
1. клапан выравнивания платформы H-S,
1. клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.
КОЛЕСА: 
1. шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,
1. стальные диски JANSTA.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА: 
1. пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,
1. боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний], 
1. 3 балки соединяющие боковые стенки, складывемые,
1. заднее закрытие: клапо-двери 50/50, 2 ссыпа для выгрузки зерна,
1. тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,
1. грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035 (серый).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
1. гидралической цилиндр HYVA.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ: 
1. 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],
1. многофункциональные задние фонари,
1. освещение номерного знака,
1. габаритные огни, 
1. рабочий свет сзади – 2 LED-фонаря WESEM
1. боковые габарытные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
1. боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE
1. пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник], 
1. противооткатные упоры – 2 шт.,
1. лебёдка запасного колеса – 1 шт,
1. операционный помост с барьером установленный на раме – стальной,
1. алюминиевая лестница – 1 шт.,
1. бак для воды – 1 шт.,
1. отличительные таблички – 2 шт.,
1. пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,
1. маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.








С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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